HSL 2.0-Framework Beschreibung des Frameworks

Öffentliche Methoden | Aufstellung aller Elemente
hsl20_4_udp.hsl20_4_udp.UdpBase Klassenreferenz

Basisklasse für UDP-Kommunikation. Mehr ...

Basisklasse für hsl20_4_udp.hsl20_4_udp.Broadcast, hsl20_4_udp.hsl20_4_udp.Multicast und hsl20_4_udp.hsl20_4_udp.Unicast.

## Öffentliche Methoden
def | __init__ (self, framework, context_map)
| Konstruktor. Mehr ...
def | set_on_data (self, callback)
| Setzt einen Callback für den Datenempfang. Mehr ...
def | set_on_error (self, callback)
| Setzt einen Callback für den Fehlerfall. Mehr ...
def | start_server (self)
| Startet den UDP-Empfangsserver. Mehr ...

## Ausführliche Beschreibung

Basisklasse für UDP-Kommunikation.

Veraltet:
  Diese Klasse sollte nicht mehr eingesetzt werden. Die Klasse wird von den Klassen Unicast, Broadcast und Multicast geerbt.

## Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

## ◆ __init__()

def hsl20_4_udp.hsl20_4_udp.UdpBase.__init__ | ( |  | self,
|  |  | framework,
|  |  | context_map
| ) |  |

Konstruktor.

Warnung
  Diese Klasse sollte nicht direkt instanziert werden.

## Dokumentation der Elementfunktionen

## ◆ set_on_data()

def hsl20_4_udp.hsl20_4_udp.UdpBase.set_on_data | ( |  | self,
|  |  | callback
| ) |  |

Setzt einen Callback für den Datenempfang.

Parameter

  callback | Callback data string Daten address object IP-Adresse und IP-Port

## ◆ set_on_error()

def hsl20_4_udp.hsl20_4_udp.UdpBase.set_on_error | ( |  | self,
|  |  | callback
| ) |  |

Setzt einen Callback für den Fehlerfall.

Parameter für Callback:

- exception Exception
  Das Exception-Objekt

Parameter

  callback | Callback

## ◆ start_server()

def hsl20_4_udp.hsl20_4_udp.UdpBase.start_server | ( |  | self | ) |

Startet den UDP-Empfangsserver.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- hsl20_4_udp.py