dr.l.dimact. 1-v DIN-rail Gira eNet [5430 00]
eNet draadloze dimactor 1-voudig
20 - 500 W/VA
eNet
DIN-rail

Kenmerken:
Met eNet server instelbaar::
- Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server
  softwareversie 2.0.
- Bedieningsvergrendelingen.
- Update van de apparaatsoftware.
- De eNet draadloze dimactor ontvangt via een dataleiding telegrammen van de
  eNet draadloze ontvangstmodule of eNet server voor het schakelen en dimmen van
  verschillende elektrische belastingen.
- Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's
  voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of
  led-lampen, HV-led- of spaarlampen.
- Lampbeschermend inschakelen.
- Inschakel- en minimale lichtsterkte op te slaan.
- Scčnebedrijf.
- Statusweergave met led.
- Statusretourmelding op eNet draadloze sensoren.
- Kortsluit- en oververhittingsbeveiliging.
- Automatische of handmatige instelling van het dimproces.
Met eNet server instelbaar::
- Maximale lichtsterkte.
- Dimproces.
- Dimsnelheid.
- Nalooptijd.
- In- resp. uitschakelvertraging.
- Omhoog- resp. omlaagdimgradiënt.
- Uitschakelwaarschuwing.
- Continu-AAN, continu-UIT.
- Hotelfunctie.
- Lichtregeling.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Vermogensverlies: max. 4 W
Stand-by: max. 0,3 W
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Aansluitvermogen:
- Gloeilampen: 20 tot 500 W
- HV-halogeen: 20 tot 500 W
- gewikkelde trafo: 20 tot 500 VA
- gewikkelde trafo met NV-led: 20 tot 100 VA
- Tronic-trafo: 20 tot 500 W
- elektronische trafo met NV-led: typ. 20 tot 100 W
- Ledlampen: typ. 3 tot 100 W
- Spaarlamp: typ. 3 tot 100 W
Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm˛
Lengte van de dataleiding: max. 3 m
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 2

Aanwijzingen :
- Voor gebruik van dit serie-inbouwapparaat is een
  eNet draadloze ontvangstmodule of een eNet server vereist.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5430 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
