WCD/RA ctrl.l. GN + TK opdr.ZSV System 55 oranje [4452 109]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met groene controlelicht en
tekstkader
met oranje afdekking en opdruk ?ZSV?(aanvullende veiligheidsspanning)
System 55
oranje glanzend

Kenmerken:
- Geaarde draagring.

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 32 mm
Draadmateriaal: massief en soepel
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm˛ tot 2,5 mm˛

Aanwijzingen :
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met overeenkomstige
  kleuren gemarkeerd.

Levering:
- Tekstlabel 'EDV' is bijgevoegd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4452 109 oranje glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
