drukc.I/F 4-v Standard OneKNX [5184 00]
Drukcontactinterface 4-voudig Standard voor Gira One en KNX
Bedienings-
apparaten voor KNX


Kenmerken:
Algemeen:
- Afhankelijk van de variant twee, vier of acht onafhankelijke kanalen die
  afhankelijk van de ETS-parametrering als ingangen of als uitgangen werken.
- Gemeenschappelijk referentiepotentiaal voor alle kanalen.
- Uitgangen: Aansluiting van leds. Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting
  en beveiligd tegen verkeerde polariteit. Parallel schakelen van uitgangen
  mogelijk, voor verbruikers die meer stroom nodig hebben.
- Ingangen: Impulsstroom ter voorkoming van contactverontreiniging door
  oxidatievorming op de aangesloten contacten.
- Kanalen kunnen afzonderlijk worden geactiveerd en gedeactiveerd.
Mogelijke parametering afhankelijk van de geselecteerde kanaalfunctie:
- Contacttype is instelbaar.
- Schakelen: het commando bij het indrukken en/of loslaten is instelbaar (geen
  reactie; inschakelen; uitschakelen; omschakelen).
- Gedwongen stand: commando is instelbaar bij indrukken en/of loslaten (geen
  reactie; dwang actief, inschakelen; dwang actief, uitschakelen; dwang niet
  actief).
- Dimmen en kleurtemperatuur: commando bij het indrukken, de tijd tussen
  schakelen en dimmen, het dimmen in verschillende niveaus, de telegramherhaling
  bij lange bediening en het zenden van een stoptelegram bij einde van de
  bediening zijn instelbaar.
- Jaloezieën / rolluiken / markiezen / dakramen: commando tijdens het drukken en
  commandovolgorde is instelbaar.
- Waardegever: gegevenspunttype, waardebereik en de waarde is instelbaar.
  Optioneel kan de waardeverstelling door lang op de toets te drukken worden
  geactiveerd.
- Scèneneveneenheid: scènenummer kan bij een korte druk op de knop worden
  opgeroepen of omgeschakeld. Bij lang drukken op de knop wordt optioneel de
  geheugenfunctie uitgevoerd.
- Kort en lang drukken op de knop: door een toetsdruk kunnen maximaal twee
  telegrammen naar de KNX bus worden gezonden. Het zendgedrag kan worden
  ingesteld en de tijd voor korte en lange bediening kan worden aangepast. De
  functies van de kanalen kunnen apart van elkaar worden ingesteld.
- Ruimtetemperatuurregelaar bedieningspunt: de functies
  (bedrijfsmodusomschakeling, geforceerde bedrijfsmodusomschakeling,
  aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de gewenste waarde) zijn instelbaar.
- Gedrag na busspanningsterugkeer is instelbaar.
- Blokkeerfunctie is instelbaar.
- Cyclisch zenden is instelbaar.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Gira One medium: Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Lengte leidingset: 25 cm, verlengbaar tot max. 10 m
Uitgangsspanning: DC 3,3 V SELV
Uitgangsstroom per kanaal: 3,3 mA
Beschermeringssoort: IP20
Beschermingsklasse: III
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Aaantal ingangen: 4
Afmetingen (L x B x H): 43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Stroomverbruik: 4 tot 9 mA
Aansluiting: Aansluit- en aftakklem
Ingangskabel: Leidingset 5-aderig

Aanwijzingen :
- KNX Data Secure compatibel
- Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).

Levering:
- Aansluit- en aftakklem
- Leidingset 5-aderig

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5184 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
