WCD aardpen KD + SP System 55 edelstaal [4488 600]
Wandcontactdoos met aardingspen  CEBEC 16 A 250 V~ en klapdeksel
System 55
System 55
edelstaal

Kenmerken:
- Met steekklemmen.
- Geaarde draagring.

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 32 mm
Draadmateriaal: massief en soepel
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur:
- verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen :
- Conform NF C 61-314:2017 toegelaten.
- Conform NBN C 61-112-1:2017 toegelaten.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
- Afdekraam (1- tot 5-voudig) uit het schakelaarprogramma Gira Standard 55, Gira
  E1 en Gira E2 in combinatie met afdichtset ook voor de montage van
  wandcontactdozen met aardingspen en klapdeksel waterbestendig IP44 geschikt.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4488 600 edelstaal
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
