WCD/RA KD slot gesort. + TK Gira TX_44 z.wit [4467 66]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met klapdeksel, slot en tekstkader
met gesorteerde sluitingen
TX_44 (IP44)
zuiver wit

Kenmerken:
- Geaarde draagring.

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 32 mm
Draadmateriaal: massief en soepel
Aansluitingdoorsnede:
- voor massieve en soepele geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²
Afmetingen in mm:
- Hoogte van het tekstkader: H 12

Aanwijzingen :
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

Levering:
- Twee sleutels zijn bij levering inbegrepen.
- Blanco tekstlabel is bijgeleverd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4467 66 zuiver wit
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
