WCD/RA SP (IP20) Gira TX_44 antraciet [4453 67]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging
(Safety Plus) (IP20)
TX_44
TX_44 (IP44)
antraciet

Kenmerken:
- Geaarde draagring.

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 32 mm
Draadmateriaal: massief en soepel
Aansluitingdoorsnede:
- voor massieve en soepele geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur:
- verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot 45 °C

Aanwijzingen :
- Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten vanwege beschermingssoort
  IP20.
- Bij montage moet ook de afdichtflens van het afdekraam worden gebruikt.
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4453 67 antraciet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
