IP-I/F KNX DIN-rail [2168 00]
IP-interface voor KNX
KNX systeem
DIN-rail

Kenmerken:
- Voor aankoppeling van een pc aan de KNX bus om KNX componenten te adresseren,
  programmeren en diagnosticeren.

Technische gegevens:
KNX medium: KNXnet/IP en TP1-256
Nominale spanning: DC 24 tot 30 V
IP-communicatie: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Ondersteunde protocollen: ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core,
Tunneling, Device Management)
Aansluitingen:
- IP: 2 x bus RJ45
- KNX: Aansluit- en aftakklem
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +45 °C
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 2

Aanwijzingen :
- Voeding via externe DC 24 V of via niet-gesmoorde uitgang van de Gira
  voedingen voor KNX.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2168 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
