sch.-/jl.act.24-v/12-v 16 A Std OneKNX DIN-rail [5030 00]
Schakelactor 24-voudig 16 A / jaloezieactor 12-voudig 16 A Standard voor Gira
One en KNX
Jaloeziebesturing
DIN-rail

Afhankelijk van de parametrisering kan de actor als schakelactuator of als
jaloezieactor worden gebruikt. Ook mengvormen van schakel- en jaloezieactor
zijn mogelijk. Voor de functie jaloezieactor worden twee naast elkaar liggende
relaisuitgangen samengevoegd tot een jaloezie-uitgang.

Kenmerken:
- Jaloezie- of schakelstand instelbaar. In de jaloeziestand worden uitgangen die
  naast elkaar liggen (A1/A2, A3/A4 enz.) samengevat tot één jaloezie-uitgang.
  Gecombineerd bedrijf op één actor mogelijk (bijv. A1 & A2 jaloezie, A3 & A4
  jaloezie, A5 schakelen, A6 schakelen).
- Actief zendende retour- of statusmeldingen kunnen na herstel van de
  busspanning of na een ETS-programmeerprocedure globaal worden vertraagd.
- Handmatige bediening van de uitgangen onafhankelijk van KNX met intelligente
  led-statusweergaven om energie te besparen.
- Uitgebreide handbediening: wissel tussen jaloezie- en schakelbedrijf voor de
  ETS inbedrijfstelling.
- Heartbeat-functie voor bewaking van het apparaat, cyclisch zenden 1 bit.
- Bistabiele relais.
- Gevoed door KNX bus, geen aanvullende voeding vereist.
- Vereenvoudigde klemaansluiting (geen overlapping van klemmen).
Jaloeziefuncties:
- Bedrijfsmodus parametreerbaar: aansturing van lamellenjaloezieën, rolluiken,
  markiezen, dakramen of ventilatieluiken.
- Apart parametriseerbare raambekledinglooptijden met looptijdverlenging naar de
  bovenste eindpositie.
- Bij lamellen/jaloezieën kan onafhankelijk een looptijd voor de lamellen worden
  ingesteld.
- Omschakeltijd bij omkering van looprichting en tijden voor kort bedrijf en
  duurbedrijf (Step, Move) instelbaar.
- Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenpositie. Daarnaast kunnen
  een ongeldige raambekledingpositie of een aandrijvingsbeweging worden
  teruggemeld.
- Toewijzing aan maximaal 5 verschillende veiligheidsfuncties (3 windalarmen, 1
  regenalarm, 1 vorstalarm), naar keuze met cyclische bewaking. De
  veiligheidsfuncties (objecten, cyclustijden, prioriteit) worden per apparaat
  gemeenschappelijk voor alle uitgangen aangemaakt. Een toewijzing van
  afzonderlijke uitgangen aan de veiligheidsfuncties en de veiligheidsreacties
  kunnen per kanaal worden ingesteld.
- Vergrendelingsfuncties voor elke jaloezie-uitgang realiseerbaar.
- Eenvoudige zonwering: zonweringsfunctie met vaste en variabele raambekleding-
  of lamellenposities aan het begin of aan het einde van de functie voor elke
  uitgang apart te activeren.
- max. 16 interne scènes zijn per uitgang instelbaar.
- Scèneopslagfunctie: aanvullende visuele retourmelding.
- Schemeringsfunctie.
- Statusmeldingen voor bovenste en onderste eindpositie.
Schakelfuncties:
- Onafhankelijk schakelen van de schakeluitgangen.
- Gebruik als maak- of verbreekcontact.
- Retourmelding schakelen: bij wijziging of cyclisch op de bus zendend.
- Logische verknopingsfunctie apart voor elke uitgang.
- Reactie op de busspanningsterugkeer kan voor elke uitgang worden ingesteld
  (AAN resp. geen reactie).
- Vergrendelfunctie met terugmeldobject kan voor elk kanaal worden
  geparametriseerd.
- Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie - ook
  met waarschuwing vooraf).
- Opname in lichtscènes mogelijk: max. 16 interne scènes zijn per uitgang
  instelbaar.
- Scèneopslagfunctie: aanvullende visuele retourmelding.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Nominale spanning:
- KNX: DC 21 tot 32 V SELV
Schakelstroom:
- AC1 conform DIN EN IEC 60947-4-1: 16 A
- Externe voorschakelapparaten: 16 A, 140 µF)
- Inschakelstroom 200 µs): max. 800 A
- Inschakelstroom 20 ms: max. 165 A
Schakelspanning: AC 250 V ~
Stroombelastbaarheid van nabijgelegen uitgangen: Som 20 A
Belastingen per uitgang:
- HV-ledlampen: max. 400 W
- HV-halogeenlampen: 2300 W
- LV-halogeenlampen met elektronische transformatoren: 1500 W
- LV-halogeenlampen met inductieve transformator: 1200 VA
- Fluorescentielampen gecompenseerd: 1160 VA
- Motoren: 1380 VA
Aansluitingen:
- KNX: Aansluit- en aftakklem
- Belasting: Schroefklemmen (max. 4 mm² of 2 x 2,5 mm²)
Stroomverbruik:
- KNX: 5 tot 24 mA
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 12

Aanwijzingen :
- Compatibel met KNX Data Secure.
- Snelle download van de applicatie (Long Frame Support).
- 
- Montage op DIN-profielrail.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5030 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
