MJ 2-v LexCom-bus Afdekking zwart [5629 10]
Afdekking voor Modular Jack 2-voudig voor LexCom-bussen
Communicatietechniek
zwart

Aanwijzingen :
- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met
  buigradii.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W
  voor aangesloten apparaten.
- Installatie-advies:
  Kaiser elektronicadoos
  Inbouwmontage: Kaiser art. nr.: 1068-02
  Holle-wandmontage: Kaiser art. nr.: 9062-94
  Betoninstallatie: Kaiser art. nr.: 1268-40
- Geschikt voor wandgootinstallatie.
- Een LexCom-inbouwadapter is voor de montage met deze afdekking vereist.

Levering:
- Uitsluitend afdekking.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5629 10 zwart
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
