DCS-Repeater DIN-rail Deurcommunicatie [2572 00]
DCS-repeater
Systeemapparaten deurcommunicatie
DIN-rail

Kenmerken:
- Actieve component voor uitbreiding van een Gira deurcommunicatie-installatie
  met audio- en videofunctie.
- Vergroting van het bereik en verhoging van het aantal deelnemers bij gebruik
  van aanvullende besturingapparaten.
- Versterking van de audio- en datasignalen van het deurcommunicatiesysteem in
  beide richtingen.
Repeatermodus:
- Verbindt twee lijnsegmenten met elkaar, voor verdubbeling van het aantal
  deelnemers en het leidingbereik in een video- of
  audiodeurcommunicatie-installatie.
- Belangrijk: Voor de voeding van het tweede lijnsegment is een aanvullend
  besturingapparaat nodig.
Meergespreksmodus:
- In de meergespreksstand wordt de complete installatie verdeeld over meerdere
  lijnen (één hoofdlijn en maximaal vijf nevenlijnen) die via de DCS-repeater
  met elkaar worden verbonden.
- Elke lijn wordt gevoed door een eigen besturingsapparaat.
- In de meergespreksstand mogen maximaal vijf DCS-repeaters in een installatie
  worden toegepast.

Technische gegevens:
Voeding: via 2-draads bus
Aansluitingen:
- 2-draads bus IN: 2 x steekklem
- 2-draads bus OUT: 2 x steekklem
Geheugenkaart: microSD-kaart (SDHC) tot max. 32 GB
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 2

Aanwijzingen :
- Back-upDe configuratie van de DCS-repeater kan op eenmicroSD-kaart worden
  opgeslagen.
- InbedrijfstellingInbedrijfstelling van de DCS-repeater is ook
  zondermicroSD-kaart mogelijk.

Levering:
- De microSD-kaart isnietbijgeleverd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2572 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
