SAT-F-bus kppl. Basiselement zwart m [5650 10]
Basiselement SAT-F-bus
Koppeling
Communicatietechniek
zwart mat

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 20 mm
Golfimpedantie: 75 ?
Voor binnengeleider: Ø 0,6 tot 1 mm

Aanwijzingen :
- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met
  buigradii.
- Bij gebruik met koppelingen in acht nemen: Niet geschikt voor
  wandgootinstallatie en standaard apparaatdoos. Aansluiting met haakse stekkers
  aanbevolen.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W
  voor aangesloten apparaten.
- Installatie-advies:
  Kaiser elektronicadoos
  Inbouwmontage: Kaiser art. nr.: 1068-02
  Holle-wandmontage: Kaiser art. nr.: 9062-94
  Betoninstallatie: Kaiser art. nr.: 1268-40

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5650 10 zwart mat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
