RM Dual Q Rookmelder z.wit [2336 02]
Rookmelder Dual Q
Gira One
zuiver wit glanzend

Door het nieuwe Q-keurmerk worden strengere kwaliteitseisen en technische
bijscholing van de markt gevraagd op het gebied van rookmelders. Het nieuwe
Q-Label is een onafhankelijk en fabrikantneutraal kwaliteitskeurmerk voor
hoogwaardige rookmelders, die speciaal zijn getest voor langdurig gebruik. De
Gira rookmelders van de nieuwste generatie voldoen aan het nieuwe
kwaliteitskeurmerk Q-Label. De rookmelders werken volgens het foto-elektrische
strooilichtprincipe, zonder radioactieve preparaten. De rookmelders detecteren
tijdig rookontwikkeling en waarschuwen voordat de rookconcentratie voor mensen
gevaarlijk kan worden. Het alarmsignaal bestaat uit een luide pulserende
alarmtoon en een knipperende LED.

Kenmerken:
- Gebruik uitsluitend in particuliere wooneenheden of gebouwen met een
  soortgelijke functie conform DIN 14676.
Q-Label:
- Geteste duurzaamheid en reductie van loze alarmen.
- Verhoogde bestendigheid tegen bijvoorbeeld externe invloeden.
- Vast gemonteerde batterij met een levensduur tot 10 jaar.
- Uitvoering A conform DIN EN 14604.
- KRIWAN-goedkeuring.
- Batterijgevoede gecombineerde rook- en warmtemelder.
- Verschillende signalering bij een brand- en warmte-alarm.
- Warmtedetectie met maximaal- en differentiaalfunctie.
- Gedempt alarmsignaal (ca. 75 dB(A)) bij functietest.
- Geïntegreerde functietoets voor bijv. alarmbevestiging, functietest en
  geluiduitschakeling.
- Uitschakelbare rookdetectie.
- Automatische zelftest van de rookdetectie met vervuilingsbewaking.
- Vervuilings- of storingsindicatie.
- Bij duisternis maximaal 12 h uitgestelde signalering bij een technische
  storing.
- Weergave 'bijna lege batterij'.
- Bekabelde koppeling van maximaal 40 rookmelders mogelijk.
- Een module-interface voor drie optionele modules (KNX module, draadloze module
  en relaismodule) bij gelijktijdig gebruik van de verbindingsklem.

Technische gegevens:
Voeding: via de batterij van de rookmelder
Batterijlevensduur: Tot 10 jaar (na activering)
Akoestisch signaal: Alarm: minst. 85 dB (A)
Optisch signaal: verlichte ring (rode led)
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +55 °C
Montagehoogte: max. 6 m
Beschermeringssoort: IP30
Toepassingsgebied: DIN 14676
Normen:
- : DIN 14604
- Uitvoering: U
Batterij:
- Type: U9VL-J-P
- UN-nummer: 3091
Afmetingen:
- Behuizing: Ø 125 H 48

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2336 02 zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
