S3000 RTR-b.el. + voeleraansl. Basiselement [5395 00]
System 3000 ruimtetemperatuurregelaar-basiselement met voeleraansluiting
Gira System 3000


Kenmerken:
- Schakelen van elektrische vloerverwarming en thermische regelaandrijvingen.
- Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling (aan/uit).
- Ingang voor omschakelen naar koelmodus.
- Onderbreekt na 60 minuten het verwarmen (beveiliging tegen oververhitting van
  een verwarmingstoestel).
- Aansluiting van een externe voeler (toebehoren) mogelijk.
Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX:
- Verwarmingsactor 1-voudig
- Sensorkanaal 1-voudig resp. 2-voudig.
- Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
- Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
- temperatuurmeting.
- Functieselectie van het basiselement voor ruimtetemperatuurregelaar:regeling
  van 230 V-regelaandrijvingen, verwarming, koeling, verwarming en koeling,
  omschakeling van verwarmings- of koelbedrijf door communicatieobject of ingang
  neveneenheid. PWM- en 2-puntsregelaar, specificatie absolute en relatieve
  specificatie streefwaarde, besturing warmtevraag incl. cascade,
  klepbeveiligingsfunctie.Cyclische bewaking van de vloertemperatuur,
  servicemodus voor klepuitgang, vorstbeschermingsfunctie (automatisch of via
  communicatieobject), kalibratie van de temperatuurvoeler, boostfunctie, zomer-
  en wintercompensatie.Ingang neveneenheid dient voor overschakelen tussen
  verwarmen en koelen.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by: 0,1 tot 0,5 W
Schakelstroom: 10?mA tot 16?A
Aansluitvermogen: max. 3600 W
Aanbevolen montagehoogte: 1,50 m
Inbouwdiepte: 24 mm
Montage: in inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5395 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
