beh. verzonken 1-v System 106 [5511 00]
System 106 behuizing verzonken
Deurstations
1-voudig

Onafhankelijk van de vooruitgang in de bouw kunnen de behuizingen al bij de
ruwbouw worden gemonteerd.
Behuizing in een antraciet gelakte metaallegering verkrijgbaar: robuuste
materialen die zorgen voor een lange levensduur.

Kenmerken:
- Verticale en horizontale montage zorgt voor een optimale aanpassing op de
  inbouwlocatie.
- Geschikt voor gebruik in gevels met geďntegreerd warmte-isolatiesysteem.

Technische gegevens:
Afmetingen in mm:
- Behuizing 1-voudig: B 106,5 x H 106,5 x T 23,35
- Behuizing 2-voudig: B 106,5 x H 213,0 x T 25,35
- Behuizing 3-voudig: B 106,5 x H 319,5 x T 25,35
- Behuizing 4-voudig: B 106,5 x H 426,0 x T 25,35
- Behuizing 2 x 2-voudig: B 213,0 x H 213,0 x T 25,35
- Behuizing 5-voudig: B 106,5 x H 532,5 x T 25,35

Aanwijzingen :
- System 106 behuizing verzonken 1-voudig alleen voor gebruik met
  deurstationmodule en System 106 Keyless In-componenten.
- Voor gebruik met System 106 inbouwdoos verzonken bij in het gebouw aanwezige
  frontplaat (brievenbus, deurinbouwsysteem e.d.).

Levering:
- Bandkabel, 10-polig en afsluitweerstanden zijn bij de levering inbegrepen
  (uitzondering: System 106-behuizing verzonken 1-voudig).

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5511 00 1-voudig
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
