OSB-mod. Elektronica [0338 00]
Overspanningsbeveiligingsmodule
System 55


Kenmerken:
- Overspanningsmodule klasse III volgens IEC 61643-11(Type 3, EN 61643-11) voor
  wandcontactdozen met aardleidingsklem.
- Montage door vastklikken aan de draagring van de wandcontactdoos.
- Met akoestische signalen om een storing aan te geven.
- Sticker om de wandcontactdoos te labelen.
- Beschermt andere wandcontactdozen in het circuit die zich op maximaal 5 m
  kabellengte bevinden.

Technische gegevens:
Nominale spanning UN: AC 230 V~ (50 Hz)
Hoogste duurspanning UC: AC 255 V~ (50 Hz)
Nominale ontladingsstroom In (8/20): 3 kA
Ontladingsstroom Itotaal (8/20): 10 kA
UOC: 6 kV
Max. voorzekering: 16 A
Up: < 1,5 kV
IEC/CEI 61643-11: Klasse III
EN 61643-11: Type 3
Beschermeringssoort: IP20
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +40 °C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0338 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
