fan coil act. KNX DIN-rail [2163 00]
Fan Coil actor voor KNX
Verwarming, ventilatie, koeling
DIN-rail

Kenmerken:
- Fan Coil actor voor aansturing van ventilatorconvectoren (fan coil units) die
  worden toegepast voor de klimaatregeling van ruimten.
- De actor ontvangt telegrammen van bijvoorbeeld een ruimtetemperatuurregelaar
  en zet de regelwaardetelegrammen om in equivalente ventilator- en klepstanden.
- Aansluiting van een ventilatorconvector met maximaal zes ventilatorstanden of
  van twee ventilatorconvectoren met elk maximaal twee ventilatorstanden bij
  tweeleidingsystemen.
- Handbediening.
- Bouwplaatsbedrijf: uitgangen handmatig bedienbaar zonder busspanning, met
  uitsluitend de bedrijfsspanning.
- Bedrijfsstanden voor verwarmen, koelen of gecombineerd verwarmen en koelen.
- 2-buis- of 4-buisbedrijf. 2-buissysteem verwarmt of koelt via een
  gemeenschappelijk watercircuit. 4-buissysteem bestaat uit gescheiden aanvoer
  en retour voor het verwarmings- en koelsysteem.
- Afzonderlijk of hiërarchisch schakelen van de ventilatorstanden.
- Retourmelding, uitgangsweergave, vergrendelingsfunctie voor elk kanaal,
  standbegrenzing.
- Gedrag bij uitval van de busspanning of van de bus-/netspanning en na een
  ETS-programmeerprocedure configureerbaar.
- Grenswaarden instelbaar.
- Cyclisch of gebeurtenisgestuurd zenden.
- Vrije kanalen kunnen voor schakelfuncties, bijvoorbeeld ruimteverlichting,
  worden gebruikt.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Schakelcontact: µ-contact, 1 x maakcontact potentiaalvrij
Schakelvermogen AC 230 V: 10 A / AC1 of 10 A / AC3
Maximale inschakelstroom:
- 200 µs: 800 A
- 20 ms: 165 A
Aansluitvermogen:
- Ohmse belasting: 2300 W
- Capacitieve belasting AC 230 V: 10 A, max. 140 µF
- Gloeilampen: 2300 W
- HV-halogeen: 2300 W
- gewikkelde trafo: 1200 VA
- Tronic-trafo: 1500 W
- TL-lampen, niet-gecompenseerd: 1000 VA
- TL-lampen,duoschakeling: 2300 VA
- TL-lampen, parallel gecompenseerd: 1160 VA
- Kwikdamplampen niet-gecompenseerd: 1000 W
- Kwikdamplampen parallel gecompenseerd: 1160 W
Aansluitingen:
- KNX: Aansluit- en aftakklem
- Belasting: Schroefklemmen
Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm²
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 4

Aanwijzingen :
- VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
- Montage op DIN-profielrail.

Levering:
- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2163 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
