RF bed.el.-op.st. 2-v pijlen KNX System 55 zwart m [5108 005]
RF bedieningselement-opzetstuk 2-voudig pijlsymbolen voor KNX
System 55
Gira System 3000
zwart mat

Kenmerken:
- RF bedieningselement-opzetstuk voor KNX voor de besturing van System 3000
  basiselementen evenals verwijderde KNX apparaten door middel van KNX RF.
- Wip- of toetsfunctie voor elk bedienvlak instelbaar.
- Besturing van maximaal vier functies via de toetsfunctie van het RF
  bedieningselement-opzetstuk voor KNX mogelijk.
- KNX RF actor in combinatie met de System 3000 basiselementen.
- Bedrijf op schakel-, dim-, jaloezie- of ruimtetemperatuurregelaar-basiselement
  en neveneenheid-basiselement 3-draads van System 3000.
- Geïntegreerde temperatuurvoeler.
- Geïntegreerde repeatermodus.
Ruimtetemperatuurmeting:
- Het RF bedieningselement-opzetstuk heeft een apparaatinterne
  temperatuurvoeler, waardoor het meten en doorsturen van de lokale
  ruimtetemperatuur mogelijk is.
- Temperatuurmetingen zijn alleen in combinatie met de volgende basiselementen
  mogelijk: best.-nr. 5403 00, best.-nr. 5405 00, best.-nr. 5406 00, best.-nr.
  5414 00, best.-nr. 5415 00, best.-nr. 5395 00, best.-nr. 5409 00.
- Let er bij bestnr. 540500 op dat de aangesloten lasten niet hoger zijn dan
  40 W.
Bedieningsfuncties zijn afhankelijk van het gebruikte inbouwbasiselement:
- Het RF bedieningselement-opzetstuk kan met de System 3000
  3-draads-neveneenheid als 230 V gevoed KNX RF bedieningsapparaat worden
  gebruikt.
- Bedieningsconcept toets- of wipfunctie is instelbaar.
- Schakelen, dimmen en kleurtemperatuur, kleurregeling en lichtsterkte,
  jaloezie, waardegever, scèneneveneenheid, tweekanaalsbediening en
  thermostaatneveneenheid.
- Schakelen: het commando bij het indrukken en/of loslaten is instelbaar (geen
  reactie, inschakelen, uitschakelen, omschakelen).
- Dimmen en kleurtemperatuur: lichtsterkte en/of kleurtemperatuur, het commando
  bij het indrukken, de tijd tussen schakelen en dimmen, het dimmen in
  verschillende niveaus, de telegramherhaling bij lange bediening en het zenden
  van een stoptelegram bij einde van de bediening zijn instelbaar.
- Kleurregeling en lichtsterkte: kleurencirkel of lichtsterkteaansturing, het
  commando bij het indrukken, de tijd tussen schakelen en dimmen, de
  startwaarde, de stapgrootte en de tijd tussen telegrammen zijn instelbaar.
- Jaloezie: het commando bij het indrukken en het bedieningsconcept zijn
  instelbaar. Het bedieningsconcept kan in de tijden voor korte en lange
  bediening en lamellenverstelling worden aangepast.
- Waardegever: de functies (waardegever 1 byte, 2 byte, 3 byte of 6 byte) en de
  waarde zijn instelbaar.
- Scèneneveneenheid: de functies (zonder of met geheugenfunctie) en het
  scènenummer zijn instelbaar.
- Tweekanaalsbediening: door een toetsdruk kunnen maximaal twee telegrammen naar
  de KNX bus worden gezonden. Het bedieningsconcept kan worden ingesteld en de
  tijd voor korte en lange bediening kan worden aangepast. De functies van de
  kanalen kunnen apart van elkaar worden ingesteld.
- Thermostaatneveneenheid: de functies (bedrijfsmodusomschakeling, geforceerde
  bedrijfsmodusomschakeling, aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de
  streefwaarde) zijn instelbaar.
- Vergrendelingsfunctie voor het vergrendelen van afzonderlijke toetsen resp.
  wippen.
Eigenschappen thermostaatneveneenheid:
- De regelaar-neveneenheid is als functie van een wip resp. toets instelbaar.
  Besturing van een ruimtetemperatuurregelaar (bedrijfsmodi,
  aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de streefwaarde).
- Evaluatie van de thermostaattoestand via de status-led.
- Temperatuurmeting is activeerbaar. Meting van de ruimtetemperatuur met interne
  voeler of optioneel door vorming van de meetwaarde uit de intern gemeten
  temperatuur gecombineerd met een externe temperatuur.
Functies van de status-led:
- De functieselectie vindt plaats per status-led. Volgende functies zijn
  instelbaar: altijd UIT, altijd AAN, bedieningsindicatie, telegrambevestiging,
  statusindicatie, aansturing via afzonderlijk led-object,
  bedrijfsmodusindicatie, indicatie thermostaatstatus, indicatie
  aanwezigheidsstatus en indicatie verschuiving van de streefwaarde.
- Kleur kan worden ingesteld. De kleur wordt ofwel gemeenschappelijk voor alle
  status-leds ofwel voor elke status-led van het apparaat apart gekozen. De
  status-leds kunnen naar keuze rood, groen of blauw branden.
- De lichtsterkte van de status-leds kan in zes niveaus worden ingesteld. Met de
  nachtverlaging kan de lichtsterkte van de status-leds ?s nachts via een
  communicatie-object worden gereduceerd.
Schakelactorfuncties:
- Het RF bedieningselement-opzetstuk kan met System 3000 schakelbasiselementen
  worden gebruikt.
- Schakelactorkanaal 1-voudig/2-voudig.
- Temperatuurregistratie mogelijk met best.-nr. 5403 00 en best.-nr. 5405 00.
- Functieselectie van het basiselement voor schakelen:
  maak-/verbreekcontact, trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing,
  scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie, tijdvertragingen.
  Ingang neveneenheid als extra bedieningspunt voor het System 3000 basiselement
  of voor de draadloze besturing van andere KNX apparaten als sensor mogelijk.
Dimactor- en DALI actorfuncties:
- Het RF bedieningselement-opzetstuk kan met System 3000 dimmer-basiselementen
  worden gebruikt.
- Temperatuurdetectie met best.-nr. 5406 00.
- Functieselectie van het basiselement voor dimmen:dimgedrag en
  dimkarakteristiek instelbaar, Soft-aan en Soft-uit-functie, Fading-functie,
  trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes),
  vergrendelfunctie, tijdvertragingen.Ingang neveneenheid als aanvullend
  bedieningspunt voor het System 3000 basiselement of voor de draadloze
  besturing van andere KNX apparaten als sensor mogelijk.
Jalouzieactorfuncties:
- Het RF bedieningselement-opzetstuk kan met System 3000
  jaloeziebesturingselementen worden gebruikt.
- Jaloezieactorkanaal 1-voudig.
- Temperatuurdetectie mogelijk.
- Functieselectie van het basiselement voor jaloeziebesturing:type raambekleding
  vrij te kiezen, veiligheidsfunctie (wind-, regen-, vorstalarm),
  zonweringsfunctie, doekaanspanning voor markiezen, eindpositiecorrectie voor
  ventilatiefunctie, automatische looptijddetectie via KNX bus, scènefunctie (16
  scènes), vergrendelfunctie.
Verwarmingsactorfuncties:
- Het RF bedieningselement-opzetstuk kan met System 3000
  ruimtetemperatuurregelaar-basiselementen worden gebruikt.
- Verwarmingsactorkanaal 1-voudig met best.-nr. 5403 00, best.-nr. 5405 00,
  best.-nr. 5395 00.
- Functieselectie van het basiselement voor ruimtetemperatuurregelaar: regeling
  van 230 V-regelaandrijvingen, verwarming, koeling, verwarming en koeling,
  omschakeling van verwarmings- of koelbedrijf door communicatieobject of ingang
  neveneenheid. PWM- en 2-puntsregelaar, specificatie absolute en relatieve
  streefwaarde, regeling warmtevraag incl. cascade, klepbeveiligingsfunctie,
  cyclische bewaking van de vloertemperatuur, servicemodus voor klepuitgang,
  vorstbeschermingsfunctie (automatisch of via communicatieobject), kalibratie
  van de temperatuurvoeler, boostfunctie, zomer- en wintercompensatie,
  scènefunctie (16 scènes). Ingang neveneenheid dient voor omschakeling tussen
  verwarming en koeling. Als alternatief kan de ingang neveneenheid als extra
  bedieningspunt voor het System 3000 basiselement of voor de draadloze
  besturing van andere KNX apparaten als sensor worden gebruikt.

Technische gegevens:
KNX medium: RF1.R
Radiofrequentie: 868,0 tot 868,6?MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Zendbereik: ca. 100 m
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen :
- Compatibel met KNX Data Secure.
- Snelle download van de applicatie (Long Frame Support).
- 
- Als een metalen afdekraam wordt gebruikt, kan het bereik kleiner zijn.
- Bij gebruik van Gira TX_44, adapterraam IP20 en afdekking uit het System 55
  gebruiken.
- De wippen kunnen optioneel door alternatieve varianten worden vervangen.
- Waarschuwing vooraf voor uitschakeling van verlichting in trappenhuizen
  volgens DIN 18015-2.
- Bediening via mobiele app mogelijk in combinatie met Gira X1 en Gira
  HomeServer en een RF/TP mediacoupler voor KNX.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5108 005 zwart mat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
