binaire ing. 6-v 10-230 V AC/DC KNX DIN-rail [2126 00]
Binaire ingang 6-voudig 10 - 230 V AC/DC voor KNX
KNX systeem
DIN-rail

Binaire DIN-railingangen voor het aansluiten van contacten. De
schakelprocessen van contacten (bv. observers of drukcontacten) worden omgezet
in KNX telegrammen. De ingangen kunnen daarbij onafhankelijk van elkaar aan
verschillende functies worden toegewezen of worden geblokkeerd.
Signaalweergave met gele status-leds mogelijk.

Kenmerken:
- Elke ingang beschikt over de volledige functieomvang. Alle kanaalgeoriënteerde
  functies kunnen apart voor elke ingang geparametriseerd worden.
- Actief zendende telegrammen van de ingangen kunnen na herstel van de
  busspanning of na een ETS-programmeerprocedure globaal worden vertraagd.
- Debouncingtijd en begrenzing telegramherhalingsfrequentie configureerbaar.
- Vrije toewijzing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie, waardegever en
  impulsteller aan de ingangen.
- Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke ingangen (polariteit
  van het vergrendelobject instelbaar) voor de functies schakelen, dimmen,
  jaloezie en waardegever.
- Gedrag bij herstel van de busspanning voor elke ingang apart
  parametriseerbaar.
- Functie schakelen: twee onafhankelijk schakelobjecten voor elke ingang
  beschikbaar (schakelcommando?s zijn afzonderlijk parametriseerbaar), commando
  bij stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, geen
  reactie), onafhankelijk cyclisch zenden van de schakelobjecten afhankelijk van
  de flank of van de objectwaarde selecteerbaar.
- Functie dimmen: 1-vlaks- en 2-vlaksbediening, tijd tussen dimmen en schakelen
  en dimstapgrootte instelbaar, telegramherhaling en zenden van stoptelegram
  mogelijk.
- Functie jaloezie: commando bij stijgende flank instelbaar (geen functie,
  OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept parametriseerbaar (Step - Move - Step
  of Move - Step), tijd tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar (alleen
  bij Step - Move - Step), lamellenversteltijd instelbaar.
- Functie waardegever: flank (drukcontact als maakcontact, drukcontact als
  verbreekcontact, schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar,
  waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor waardegever
  mogelijk, lichtscène-parallelaansluiting met geheugenfunctie, opslaan van
  scène ook mogelijk zonder voorafgaand opvragen.
- Functie impulsteller: telinterval instelbaar, flank (tellen bij stijgende
  flank, tellen bij dalende flank, tellen bij stijgende en dalende flank)
  parametriseerbaar, aantal noozakelijke impulsen aan de ingang
  parametriseerbaar, aantal noodzakelijke tellimpulsen voor een tellerwijziging
  parametriseerbaar. Elke ingang bevat een hoofdteller en een tussenteller,
  hoofdteller en tussenteller kunnen gescheiden van elkaar als vooruit- of
  achteruitteller werken, start- en eindwaarden van de tellers kunnen via
  parameters of communicatieobject worden aangegeven, opvraag tellerstand via
  KNX of automatisch, gedrag na afloop van de teller is parametriseerbaar,
  impulsteller via KNX resetten (teller-reset).
- De binaire ingang heeft zes onafhankelijk van elkaar werkende ingangen waarop
  de elektrische signalen in het spanningsbereik van 10 tot 230 V worden
  aangesloten.
- Ingangen 1 tot 3 en ingangen 4 tot 6 hebben elk een gemeenschappelijk
  referentiepotentiaal. Daarom zijn er per ingangsgroep verschillende fasedraad
  aansluitbaar, bijvoorbeeld: E1-E3 = L1 en E4-E6 = L2.
- verwerking van gelijkspanningssignalen (DC) of wisselspanningssignalen (AC).

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Lengte van de ingangskabel: max. 100 m
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Nominale spanning: AC/DC 10 tot 230 V
Signaalspanning:
- voor '0'-signaal: AC/DC 0 tot 2 V
- voor '1'-signaal: AC/DC 7 tot 230 V
Ingangsstroom bij nominale spanning: 0,7 mA
Nominale frequentie AC-signaal: 30 tot 60?Hz
Signaalduur impulsteller: min. 100 ms
Aaantal ingangen: 6
Aansluitingen:
- KNX: Aansluit- en aftakklem
- Ingangen: Schroefklemmen
Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm²
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 2

Levering:
- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2126 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
