netwerkaansluitdoos cat.6A 1-v Basiselement [2451 00]
Basiselement netwerkaansluitdoos cat.6A, 1-voudig
Snijklemtechniek
Communicatietechniek


Kenmerken:
- Afgeschermde netwerkaansluitdoos cat.6A met een bus RJ45 (8) voor
  gegevensoverdrachtssnelheden tot 10 Gbit-ethernet conform IEEE 802.3an.
- 45° schuingeplaatste kabeluitvoer voor wandgoot-, vloerput- en inbouwmontage.
- Kabelinvoer mogelijk vanuit alle richtingen in stappen van 8 x 45°.

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 33 mm

Aanwijzingen :
- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met
  buigradii.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W
  voor aangesloten apparaten.
- Installatie-advies:
  Kaiser elektronicadoos
  Inbouwmontage: Kaiser art. nr.: 1068-02
  Holle-wandmontage: Kaiser art. nr.: 9062-94
  Betoninstallatie: Kaiser art. nr.: 1268-40
- Uitsluitend voor schroefbevestiging.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2451 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
