antenne-CD UD2415ST Basiselement [0042 00]
Basiselement antennecontactdoos (UD2415ST)
Communicatietechniek


Kenmerken:
- 2-voudige doorvoercontactdoos met stekkertechnologie.
- IEC-stekker voor ultrakortegolf (radio) en DVB-T/T2.
- IEC-aansluiting voor DVB-S/S2 (SAT).
- DC-doorvoer van SAT-aansluiting tot ingang en bidirectionele circulatie tussen
  ingang en uitgang met overbrugging van de gelijkspanning.
- De binnengeleider wordt eenvoudig aangesloten door erop te drukken, zonder dat
  er schroeven nodig zijn. De binnengeleider kan derhalve meerdere keren worden
  losgemaakt.
- Voldoet aan afschermingsklasse A.

Technische gegevens:
TV-frequentieband:
- Frequentiebereik: 5 tot 862 MHz
- Ontkoppeling: > 40 dB
- Doorgangsdemping: 1,2 dB
- Demping: R/TV-stekker: 13 dB
SAT-frequentieband:
- Frequentiebereik: 950 tot 2400 MHz
- Ontkoppeling: > 35 dB
- Doorgangsdemping: 2 dB
- Demping: SAT-stekker: 14 dB
Inbouwdiepte: 27 mm

Aanwijzingen :
- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met
  buigradii.
- Bij gebruik met koppelingen in acht nemen: Niet geschikt voor
  wandgootinstallatie en standaard apparaatdoos. Aansluiting met haakse stekkers
  aanbevolen.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W
  voor aangesloten apparaten.
- Installatie-advies:
  Kaiser elektronicadoos
  Inbouwmontage: Kaiser art. nr.: 1068-02
  Holle-wandmontage: Kaiser art. nr.: 9062-94
  Betoninstallatie: Kaiser art. nr.: 1268-40
- Geschikt voor DVB-T-, kabel- en satellietontvangstinstallaties.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0042 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
