RF tastsens. 3-v KNX [5103 00]
RF tastsensor 3-voudig voor KNX
System 55 inbedrijfstellingswip
KNX RF


De RF tastsensoren voor KNX verzenden bij bediening van de toetsen afhankelijk
van de parameterinstelling bij geladen applicatieprogramma draadloos KNX
telegrammen. Dat kunnen bijvoorbeeld telegrammen zijn voor het schakelen of
drukken, voor het dimmen of voor het besturen van de jaloezieën. Daarnaast is
het mogelijk waardegeverfuncties te programmeren (dimwaardegevers en
scène-neveneenheden).

Kenmerken:
- Bevestigingsfunctie evenals zend- en statusweergave via 2-kleurige led
  (rood/groen) afzonderlijk voor elke toets door 2-traps weergavefunctie.
- Statusweergave optioneel via afzonderlijke 1-bits status-communicatieobjecten.
- Zend- en bevestigingsweergave uitchakelbaar.
- Aan wanden kan de tastsensor met schroeven worden bevestigd of op gladde of
  transparante oppervlakken met een montageplaat worden vastgelijmd.
- Projectie, inbedrijfstelling en parametrisering worden via ETS uitgevoerd
  (versie 5 of nieuwer).
- Batterijgevoed apparaat.
Functie 'schakelen':
- Wip- of toetsfunctie.
- Commando bij indrukken en loslaten parametriseerbaar (AAN, UIT, OM, geen
  reactie).
Functie 'dimmen':
- Wipfunctie.
- Commando bij indrukken van de wip (toets rechts en links) parametriseerbaar
  (lichter - AAN. donkerder - UIT).
Functie 'jaloezie':
- Wipfunctie.
- Commando bij indrukken van de wip (toets rechts en links) parametriseerbaar
  (OHOOG; OMLAAG; OM).
- Tijd tussen kort en lang commando parametriseerbaar.
Functies 'waardegever' en 'scèneneveneenheid':
- Wipfunctie.
- Commando bij indrukken van de wip (toets rechts en links) parametriseerbaar
  (waarde 0 tot 255, 0 tot 100 % of scènenummer).
- Bij scèneneveneenheid: Geheugenfunctie mogelijk.

Technische gegevens:
KNX medium: RF1.R
Inbedrijfstellingsmodus: S-Mode
Nominale spanning: DC 3 V
Batterijen: 1x CR 2450N
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie: 868,3?MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Bereik (vrije veld): ca. 100 m
Batterij:
- Type: CR 2450N
- UN-nummer: 3091

Aanwijzingen :
- Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen.
  Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.
- De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip.
  De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet apart worden besteld.
- Bij gebruik van wippensets van metaal en/of afdekramen van metaal kan het
  bereik nadelig worden beïnvloed.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5103 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
