WCD/RA SP Gira F100 z.wit [4453 70]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging
(Safety Plus)
Gira F100
zuiver wit glanzend

Kenmerken:
- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven
  geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geďntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote
  sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 32 mm
Draadmateriaal: massief en soepel
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm˛ tot 2,5 mm˛
Omgevingstemperatuur:
- verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen :
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4453 70 zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
