dr.l.sch./tastact. 1-v DIN-rail Gira eNet [5433 00]
eNet draadloze schakel- of drukactor 1-voudig
eNet
DIN-rail

Kenmerken:
Met eNet server instelbaar::
- Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server
  softwareversie 2.0.
- Bedieningsvergrendelingen.
- Update van de apparaatsoftware.
- De eNet draadloze schakel- of tastactor ontvangt via een dataleiding
  telegrammen van de eNet draadloze ontvangstmodule of eNet server voor het
  schakelen van de verlichting.
- Bedrijfsmodi: Schakelactor of tastactor.
- Statusretourmelding naar eNet-zenders.
- Scènebedrijf.
- Bedrijfsstand drukken: Relaiscontact blijft gesloten zolang telegrammen worden
  ontvangen (max. 60 seconden).
Met eNet server instelbaar::
- Knipperfunctie.
- Nalooptijd.
- In- resp. uitschakelvertraging.
- Uitschakelwaarschuwing.
- Minimale schakelherhaaltijd.
- Continu-AAN, continu-UIT.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by: max. 0,2 W
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Schakelvermogen AC 230 V: 16 A/AC1
Aansluitvermogen:
- Gloeilampen: 2300 W
- HV-halogeen: 2000 W
- gewikkelde trafo: 1000 VA
- Tronic-trafo: 1500 W
- TL-lampen, niet-gecompenseerd: 920 VA
- Ledlampen: typ. 500 W
- Spaarlamp: typ. 500 W
- Capacitieve belasting: 690 VA (560 µF)
Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm²
Lengte van de dataleiding: max. 3 m
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 2

Aanwijzingen :
- Voor gebruik van dit serie-inbouwapparaat is een
  eNet draadloze ontvangstmodule of een eNet server vereist.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5433 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
