deurst.video OB 1-v Deurcommunicatie z.wit [1269 66]
Deurstation video opbouw 1-voudig
TX_44 (IP44)
zuiver wit

Kenmerken:
- Compleet voorgemonteerd deurstation opbouw voor verticale opbouwmontage.
  Daardoor is een snelle en eenvoudige montage mogelijk.
- In het design van het schakelaarprogramma Gira TX_44.
- Vervormingsvrije opbouwbehuizing door aluminiumprofiel.
- Afdekraam gemaakt van breukvast thermoplast met hoge UV-bestendigheid en een
  krasvast, eenvoudig te reinigen oppervlak.
- Diefstalbeveiliging door schroeven met binnenzesrond.
- Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen
  ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige
  inbedrijfstellingsprocedure.
- Weerbestendige luidspreker.
- Hoogwaardige elektretmicrofoon.
- Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met onderdrukking van echo en
  achtergrondgeluiden).
- Bevestigingstoon bij belknopbediening.
- Spraakvolume instelbaar.
- Witte belknopverlichting in ledtechnologie. Door de onderhoudsvrije en
  energiebesparende led-technologie wordt een gelijkmatige, goed zichtbare
  belknopverlichting bereikt.
- Spuitwaterdichte belknopafdekking voor belknop van slagvaste kunststof.
- Naambordje van de belknop zonder gereedschap en zonder demontage van het
  afdekraam te vervangen.
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice 
   www.beschriftung.gira.de/nl/ of de Gira labelsoftware.
- Deurstation met kleurencamera, deurluidspreker en belknop.
- Automatische dag-/nachtomschakeling: de camera schakelt aan de hand van een
  gedefinieerde omgevingslichtsterkte om van dagstand (kleurweergave) naar
  nachtstand (zwart/wit-weergave) en omgekeerd. Door de hoge lichtgevoeligheid
  in de nachtstand wordt zelfs bij slechte lichtverhoudingen een goede
  beeldkwaliteit bereikt.
- Leds zorgen in de nachtstand voor een gelijkmatige gezichtsveldbelichting op
  korte afstand.
- Camera horizontaal en verticaal 20° handmatig draaibaar. In combinatie met het
  groothoekobjectief resulteert dat in een zeer grote kijkhoek.
- Automatische tegenlichtcompensatie.
- Automatische witbalans.
- Automatische versterkingsregeling (AGC).
- Geïntegreerde cameraverwarming met temperatuurmeting.
- Spuitwaterdichte behuizing.
- Camerabehuizing van slagvaste kunststof, bij beschadiging door bijvoorbeeld
  vandalisme eenvoudig te vervangen.

Technische gegevens:
Voeding: DC 26 V +/- 2 V (via 2-draads bus)
Aansluitingen:
- 2-draads bus: 2x schroefklem
- aanvullende voeding: 2x schroefklem
Beschermeringssoort: IP44
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C
Beeldopname-element: CCD-sensor 0,85 cm (1/3")
Groothoekobjectief: 150°
Zichtbaar waarnemingsgebied: 100°
Waarneembaar gebied (bij 20° verdraaiing): 140°
Kleursysteem: PAL
Beeldelementen: 500 (h) x 582 (v)
Horizontale resolutie: 380 TV-lijnen
Omschakeldrempel van kleur naar zwart/wit: 1 lx
Lichtgevoeligheid in zw/w-stand: 0,1 lx
Elektronisch diafragma sluitertijd: tot 1/100000 s
IR-filter: geïntegreerd
Aanbevolen montagehoogte camera: 1,50 m
Afmetingen:
- zonder camera: B 110 x H 253 x D 19 mm
- met camera: B 110 x H 253 x D 40 mm
- Naambordje: B 62 x H 62 mm

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1269 66 zuiver wit
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
