Gira eNet bed.el.-op.st. Memory pijlen System 55 antraciet [5492 28]
eNet draadloos bedieningselement-opzetstuk Memory pijlsymbolen,
System 55
antraciet

Kenmerken:
- Bedrijf op schakel-, dim- of jaloeziebasiselement of neveneenheid-basiselement
  3-draads van System 3000.
- Handmatig, draadloos en tijdgestuurd bedienen van bijv. jaloezieën, rolluiken,
  markiezen, verlichting of ventilatoren.
- Zender voor draadloze overdracht van schakel, dim- en jaloeziecommando?s.
- Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.
- Statusretourmelding naar draadloze zenders.
- Statusweergave met led.
- Evaluatie van ingangen neveneenheid.
Functies in combinatie met jaloeziebasiselement::
- Positionering van raambekledingen via oproepen van scènes.
- Positie voor zonwering en schemering.
- Looptijd en ventilatiepositie van raambekleding kunnen worden opgeslagen.
Functies in combinatie met lichtbasiselement::
- scènebedrijf mogelijk.
- Inschakellichtsterkte kan worden opgeslagen bij combinatie met
  dimmer-basiselement.
Functies in combinatie met 3-draadse neveneenheid::
- Gevoede eNet zender.
- Besturing van verlichting.
- Besturing van zonwering.
Met eNet-server vanaf versie 2.3 instelbaar (afhankelijk van basiselement)::
- Volledig versleutelde draadloze overdracht (AES-CCM).
- Evaluatie neveneenheid deactiveren.
- Bedieningsvergrendelingen.
- Omkeertijd bij jaloezieën, rolluiken en markiezen instelbaar.
- Looprichting omkeerbaar.
- Positie voor zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm.
- Maximale lichtsterkte, minimale lichtsterkte en dimsnelheid instelbaar.
- Werking van de status-led instelbaar als status-led/bedieningsindicatie.
- Nalooptijd.
- In- resp. uitschakelvertraging.
- Omhoog- resp. omlaagdimgradiënt.
- Uitschakelwaarschuwing.
- Continu-AAN, continu-UIT.
- Hotelfunctie.
- Lichtregeling.
- Repeaterfunctie.
- Update van de apparaatsoftware.
- Opslaan van een looptijd voor omhoog en omlaag bewegen resp. een in- en
  uitschakeltijd. In de Memory-modus worden deze schakeltijden in 24-uursritme
  herhaald.
- Vergrendelingsfunctie vergrendelt de bediening van de neveneenheid en de
  draadloze bediening, en deactiveert de memorymodus.

Technische gegevens:
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie: 868,0 tot 868,6?MHz
Bereik (vrije veld): ca. 100 m

Aanwijzingen :
- Bij gebruik van een opzetstuk van metaal en/of een afdekraam van metaal kan
  het bereik nadelig worden beïnvloed.
- De radiografische goedkeuring geldt voor lidstaten van de EU en de EVA.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5492 28 antraciet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
