DALI gateway Plus KNX DIN-rail [2180 00]
DALI gateway Plus voor KNX
DALI
DIN-rail

Kenmerken:
- Compatibel met DALI en DALI-2 standaard.
- De DALI gateway Plus vormt de interface tussen een KNX installatie en een
  digitale DALI verlichtingsinstallatie.
- Besturing van max. 64 DALI bedrijfstoestellen als individuele besturing,
  groepenbesturing in max. 32 groepen of centrale besturing via
  broadcast-telegram (voor groepen 17-32 elk max. 2 bedrijfstoestellen).
- Handbediening van de toestellen ook onafhankelijk van de bus (ook
  bouwplaatsbedrijf met broadcast-aansturing).
- Energiebesparingsfunctie: uitschakeling van de voedingsspanning van de DALI
  bedrijfstoestellen in uitgeschakelde toestand mogelijk (via aanvullende
  schakelactor voor KNX).
- 16 lichtscènes.
- Opname van de groepen in de lichtscènes mogelijk.
- Effectaansturing voor max. 16 sequenties in 1 tot 500 cycli (of eindeloos)
  configureerbaar.
- Retourmeldingen van DALI foutstatus of kortsluiting en melding van uitval van
  de voedingsspanning.
- Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfunctie.
- Verzamelretourmelding van alle schakeltoestanden mogelijk.
- Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden vertraagd.
Groeps- en apparaatfuncties:
- Schakelen en lichtsterkte: Actieve (bij wijziging of cyclisch op de bus
  zendend) of passieve (object uitleesbaar) retourmeldingsfuncties.
- Instelling van het lichtsterktebereik mogelijk.
- Lampbeschermend in- en uitschakelen.
- Dimgedrag parametriseerbaar.
- Tijdfuncties (in- of uitschakelvertraging, uitgebreide
  trappenhuisfunctie - waarschuwing vooraf conform DIN 18015-2 of gereduceerde
  continue verlichting).
- Vergrendelingsfunctie of alternatief gedwongen-standfunctie voor elke groep
  parametriseerbaar. Bij vergrendelingsfunctie is knipperen van
  verlichtingsgroepen mogelijk.
- Uitlezen van de DALI deelnemertoestand via KNX.
- Bedrijfsurenteller als vooruit- en achteruitteller met grenswaardeverwerking.
- Online of offline projectering van de DALI deelnemers met ETS plug-in.
- Vervanging van afzonderlijke defecte DALI deelnemers tijdens bedrijf mogelijk
  zonder ETS.
Bedrijf van noodverlichting:
- Geschikt voor gebruik in noodverlichtingsinstallaties.
- Aansturing en bewaking van DALI noodverlichtingsinstallaties met eigen of
  centrale voeding.
- Ondersteuning van DALI noodlichtconverters conform EN 62386-202
  (noodverlichting met eigen voeding met DALI interface): functietest,
  continubedrijftest, beperkte continubedrijftest, opvragen van de
  acculaadtoestand.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Nominale spanning:
- AC: AC 110 tot 240 V, 50/60 Hz
- DC: DC 110 tot 240 V
Vermogensverlies: max. 3 W
Aansluitingen:
- KNX: Aansluit- en aftakklem
- DALI: Schroefklemmen
Kabellengten tussen gateway en apparaat:
- Ĝ 1,5 mm²: max. 300 m
- Ĝ 1,0 mm²: max. 238 m
- Ĝ 0,75 mm²: max. 174 m
- Ĝ 0,5 mm²: max. 116 m
Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm²
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 4

Aanwijzingen :
- DALI-2 ondersteuning vanaf indexstand I06.
- Bedrijf van noodverlichtingsinstallaties:de wettelijke en normatieve
  voorschriften verschillen per land. In alle gevallen dient de gebruiker/
  ontwerper te verifiëren dat de specifieke voorschriften worden aangehouden.
- VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
- Projectering en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 4.1 (aanbevolen)
  of met ETS 3 vanaf versie "d".

Levering:
- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2180 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
