C-Audio verloopkab. Basiselement z.wit [5633 03]
Basiselement cinch audio
Verloopkabel
Communicatietechniek
zuiver wit glanzend

Technische gegevens:
Inbouwdiepte:
- 5632 ..: 20 mm
- Koppeling: min. 10 mm
- Verloopkabel: min. 40 mm
Golfimpedantie bij verloopkabel: 75 ?
Lengte van de verloopkabel: 200 mm

Aanwijzingen :
- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met
  buigradii.
- Bij gebruik met koppelingen in acht nemen: Niet geschikt voor
  wandgootinstallatie en standaard apparaatdoos. Aansluiting met haakse stekkers
  aanbevolen.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W
  voor aangesloten apparaten.
- Installatie-advies:
  Kaiser elektronicadoos
  Inbouwmontage: Kaiser art. nr.: 1068-02
  Holle-wandmontage: Kaiser art. nr.: 9062-94
  Betoninstallatie: Kaiser art. nr.: 1268-40

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5633 03 zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
