dimact. 4-v DIN-rail Kmf KNX Secure [2025 00]
Dimactor 4-voudig Komfort voor KNX
4 x 225 W/VA
KNX systeem
DIN-rail

Kenmerken:
- Dimactor met geïntegreerde busaankoppeling.
- Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, dimbare HV-led-lampen,
  dimbare spaarlampen, dimbare inductieve trafo's met NV-halogeen- of
  NV-led-lampen, dimbare elektronische trafo's met NV-halogeen- of NV-ledlampen.
- Automatische of handmatige selectie van het bij de belasting passende
  dimprincipe.
- Beveiligd tegen onbelast gebruik, kortsluiting en oververhitting.
- Handbediening van de uitgangen onafhankelijk van de bus.
- Tijdelijke statusweergave kan worden geactiveerd, koppeling via
  communicatieobject over meerdere actoren is mogelijk.
- Parallelle aansluiting van meerdere uitgangen voor het dimmen van grotere
  lamplasten of vermogensuitbreiding via vermogensopvoereenheden.
- Om de configuratie te vereenvoudigen kunnen alle aanwezige dimkanalen in de
  ETS aan dezelfde parameters worden toegewezen en daardoor identiek worden
  geparametriseerd.
- Tot maximaal 6 centrale functies voor de gemeenschappelijke aansturing van
  alle dimkanalen met schakel-, dim- en waardeobjecten.
- Maximaal 8 onafhankelijke logische functies voor het realiseren van eenvoudige
  of complexe logische schakelingen.
- Actief zendende retour- of statusmeldingen kunnen na herstel van de spanning
  of na een ETS-programmeerprocedure globaal worden vertraagd.
Dimuitgangen:
- Onafhankelijk schakelen en dimmen van de dimuitgangen.
- Specificatie van de soort belasting en bepaling van het dimprincipe mogelijk:
  universeel (met automatische inmeetprocedure), elektronische trafo
  (capacitief/faseafsnijding), conventionele trafo (inductief/faseaansnijding),
  led (faseaansnijding) resp. led (faseafsnijding).
- Dimkarakteristiek per kanaal voor aanpassing aan de aangesloten last in de
  periode en het waardebereik configureerbaar.
- Instelling van het dimbare bereik mogelijk (inschakellichtsterkte,
  basislichtsterkte; alternatief: onderste dimgrens en bovenste dimgrens).
- Gedrag bij ontvangst van een absolute lichtsterkte kan worden ingesteld
  (aandimmen, aanspringen, fading).
- Gedrag bij relatief dimmen in uitgeschakelde toestand kan worden ingesteld
  (kanaal inschakelen, geen reactie).
- Centrale besturingsfuncties via maximaal 6 schakelobjecten, 6 dimobjecten en 6
  waardeobjecten en verzamelretourmelding.
- Retourmelding schakelen: actieve (bij wijziging of cyclisch op de bus zendend)
  of passieve (object uitleesbaar) retourmeldingsfunctie.
- Retourmelding lichtsterkte: actieve (bij wijziging of cyclisch op de bus
  zendend) of passieve (object uitleesbaar) retourmeldingsfunctie.
- Voor actieve retourmeldingsobjecten kan het type van de actualisering worden
  ingesteld (bij wijziging van het ingangsobject of bij wijziging van de
  retourmeldingswaarde). Zo is een aanpassing aan visualisaties individueel
  mogelijk.
- Retourmeldingen voor kortsluiting, overbelasting/netspanningsuitval en soort
  belasting (KNX conform en uitgebreid).
- Reactie bij uitval/terugkeer van de busspanning en na een
  ETS-programmeerprocedure voor elke uitgang instelbaar.
- Logische verknopingsfunctie apart voor elke uitgang.
- Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal instelbaar. Alternatief
  gedwongen-standfunctie voor elke uitgang apart.
- Tijdfuncties (in-, uitschakelvertraging).
- Trappenhuisverlichtingsfunctie met waarschuwing vooraf door tijdgestuurd
  reduceren van de verlichting of activering van een permanente verlichting.
- Trappenhuisfunctie met tijdverlenging of variabele instelling van de
  trappenhuistijd via communicatieobject.
- Soft-AAN-functie en Soft-UIT-functie instelbaar.
- Automatische uitschakeling bij lichtsterkte < X % instelbaar (met individuele
  vertragingstijd).
- Opname in lichtscènes mogelijk: max. 64 interne scènes zijn per uitgang
  instelbaar.
- Vertragingstijd bij opvragen van scènes configureerbaar.
- Bij het opvragen van een nieuwe scène kan dimgedrag worden ingesteld
  (aanspringen, aandimmen, fading).
- Visuele retourmelding bij het opslaan van een scène.
- Uitgebreid opvragen van scènes.
- Bedrijfsurenteller voor elke uitgang apart te activeren.
- Bedrijfsurenteller als voorwaartse teller (met optionele grenswaarde) of
  achterwaartse teller (met optionele startwaarde).
Logische functies:
- Het apparaat is voorzien van 8 interne logische functies.
- Logische poorten (EN, OF, exclusief EN, exclusief OF, elk met max. 4
  ingangen).
- 1-bit-naar-1-byte-omzetter met ingangsfilter, vergrendelobject en instelling
  van de uitvoerwaarden.
- Vergrendelelementen met filter- en tijdfuncties en vergrendelobject.
- Comparator voor waarden met 9 verschillende ingangsdataformaten en veel
  vergelijkingsbewerkingen.
- Grenswaardeschakelaar met hysterese met bovenste en onderste drempelwaarde bij
  9 verschillende ingangsdataformaten. Incl. instelling van de
  1-bit-uitvoerwaarden.
- De logische functies hebben eigen KNX communicatieobjecten en kunnen
  telegrammen van de actor of andere busapparaten verwerken.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Nominale spanning: AC 110 tot 230 V, 50/60 Hz
Max. aansluitvermogen (AC 230 V) per kanaal:
- Gloeilampen: 20 tot 225 W
- HV-halogeen: 20 tot 225 W
- gewikkelde trafo: 20 tot 210 VA
- Tronic-trafo: 20 tot 225 W
- gewikkelde trafo met NV-led: 20 tot 100 VA
- elektronische trafo met NV-led: typ. 20 tot 200 W
- HV-ledlampen: typ. 1 tot 200 W
- Spaarlamp: typ. 20 tot 150 W
Aansluitingen:
- KNX: Aansluit- en aftakklem
- Belasting: Schroefklemmen
Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm²
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 4

Aanwijzingen :
- VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
- Het maximale aansluitvermogen is afhankelijk van de gekozen bedrijfsmodus
  (faseaansnijding of faseafsnijding). Zie de gebruiksaanwijzing voor meer
  informatie.
- Vermogensuitbreiding door Gira vermogensopvoereenheden.
- Parallelgeschakelde uitgangen slechts tot 95 % belasten. Op
  parallelgeschakelde dimuitgangen geen spaarlampen aansluiten.
  Parallelgeschakelde dimuitgangen niet uitbreiden met vermogensopvoereenheden.
- Montage op DIN-profielrail.
- Compatibel met KNX Data Secure.
- Snelle download van de applicatie (Long Frame Support).
- Firmware-updates zijn met de Gira ETS Service app (aanvullende software)
  mogelijk.

Levering:
- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2025 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
