led-signaallicht System 55 rood/groen [1171 00]
Led-signaallicht 230 V~
System 55
rood/groen

Kenmerken:
- Met het signaallicht kunnen eenvoudige signaleringen voor bijvoorbeeld
  behandelkamers, vergaderzalen of hotelkamers worden gerealiseerd.
- Het totale vlak van het basiselement van 55 x 55 mm wordt, rood voor de
  bovenste helft en groen voor de onderste helft, homogeen verlicht.
- Beide helften kunnen gescheiden met bijvoorbeeld een serieschakelaar worden
  aangestuurd.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen: 1,0 W/5,6 VA
Lichtsterkte:
- rood: 0,1 cd
- groen: 0,3 cd
Inbouwdiepte: 30 mm
Aansluitingdoorsnede:
- maximum: 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
:
- Afmetingen
  vlak van het basiselement: B 55 x H 55 mm

Levering:
- Twee tekstlabels "Bitte warten" / "Bitte eintreten" und "Do not disturb" /
  "Make up room" worden meegeleverd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1171 00 rood/groen
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
