wipsch./-drukc. Basiselement [3139 00]
Basiselement wipschakelaar en -drukcontact 10 A 250 V~
wisselschakelaar / wisseldrukcontact
Inbouwbasiselementen, toebehoren
met bevestigingsklauwen

Kenmerken:
- Wipschakelaar en -drukcontact waarbij de linker wip een schakelaar is en de
  rechter wip een drukcontact.
- Voor schakelen en aansturen van de kleur van de led-oriëntatieverlichting.
- Voor handmatig aansturing van bewegingsmelders.
- Voor het aansturen van dimneveneenheden.
- Voor het aansturen van geschakelde verlichting.
- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van
  de wip in het afdekraam.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt
  voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
-  Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de
  schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 32 mm
Aansluitingdoorsnede:
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²
Nominaal vermogen:
- LEDi/ CFLi: 100 W

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 3139 00 met bevestigingsklauwen
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
