RTR 230 V maakc. ctrl.l. VVW Basiselement [2474 00]
Basiselement ruimtetemperatuurregelaar 230 V~/10 A met maakcontact,
controlelicht en sensor voor elektrische vloerverwarming
Verwarming, ventilatie, koeling


Kenmerken:
- Elektronische thermostaat voor het regelen van elektrische vloerverwarmingen
  of vloertemperatuurregelsystemen.
- Regelen van de vloertemperatuur in gesloten ruimtes.
- Handmatig uitschakelen van de temperatuurregeling van de vloer.
- Ingangsklem voor activering van de verlagingstemperatuur (ECO) via centrale
  klok.
- Externe temperatuurvoeler (externe voeler).
- Vorstbeveiligingsfunctie.
- Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling (aan/uit).
- Onderbreking van de verwarming bij continu verwarmen na een uur gedurende 5
  minuten.
- Instelbereik van de ruimtetemperatuur kan met instelringen worden beperkt.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz
Schakelstroom: max. 10 A
Aansluitvermogen:
- Ohmse belasting: 2300 W
Stand-by: < 0,15 W
Kabellengte:
- Ingangen: max. 100 m
Montage: in inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Externe voeler:
- Aansluitleiding: 4 m
- verlengbaar: max. 50 m
- verlengbaar: 2 x 1,5 mm²
Afmetingen:
- Sensor: Ø 7,8 H 20

Aanwijzingen :
- Plaats de externe sensor in de vloer in een buis.
- De toevoerleiding kan worden verlengd tot 50 m met een 2-aderige leiding (2 x
  1,5 mm²).

Levering:
- Externe voeler in kunststof kap is bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2474 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
