e-zuil 6x lege unit 769 mm Gira energiezuil antraciet [1351 28]
Gira energiezuil met 6 lege units hoogte 769 mm
zonder functies
Energiezuil, lichtzuilen
antraciet

Gira energiezuil en lichtzuilen met en zonder lichtelementen voor buitenhuis.
De zuilen zijn van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen tot
1400 mm zijn ook van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen vanaf
1400 mm zijn van gepoedercoat staal. Elk in de kleur antraciet conform
GSB-standaard. Het oppervlak is weer-, uv- en vuilbestendig alsook krasvast.

Kenmerken:
- Vrij te configureren Gira energiezuil met 6 lege units.
- De zes lege units kunnen ter plaatse individueel worden geconfigureerd met
  basiselementen uit het schakelaarprogramma Gira TX_44 of uit het System 55.

Technische gegevens:
Beschermingsgraad (deksel gesloten): IP44
Afmetingen:
- Voet: B 229 x H 10 x D 155 mm
- Zuil: B 142 x H 769 x D 75 mm

Aanwijzingen :
- Bij zuilen tot 1400 mm hoogte bevestiging op steen- of betonvoet met optioneel
  verkrijgbare grondpijp.
- Bij zuilen vanaf 1400 mm hoogte bevestiging uitsluitend met 3 zware pluggen op
  steen of beton.
- Advies: aardlekschakelaar voor het apparaat monteren.
- 1-plug-bevestiging.

Levering:
- Twee afdekramen Gira TX_44 3-voudig zijn bij de levering inbegrepen.
- Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1351 28 antraciet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
