videomultiplexer Deurcommunicatie [1224 00]
Videomultiplexer
Systeemapparaten deurcommunicatie


Kenmerken:
- De videomultiplexer bundelt de videosignalen van de deurstations,
  DCS-camera-gateways en DCS-IP-gateways.
- Een videomultiplexer kan de videosignalen van drie deurstations met
  kleurencamera samenvoegen. Met twee videomultiplexers kunnen de videosignalen
  van maximaal vijf deurstations worden samengevoegd.
Door de combibehuizing zijn drie montagewijzen mogelijk:
- Opbouw (in een normale aftakdoos).
- Inbouw (in een apparaatdoos).
- Als DIN-rail (met de meegeleverde DIN-railadapter).

Technische gegevens:
Voeding: DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)
Aansluitingen:
- 2-draads bus IN: 6x schroefklem
- 2-draads bus OUT: 2x schroefklem
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C
Afmetingen:
- Videomultiplexer: B 36 x H 52 x D 27 mm

Aanwijzingen :
- Bij de inbedrijfstelling is geen verdere configuratie vereist, omdat de
  videomultiplexer zich automatisch aanpast aan het bestaande leidingnet.

Levering:
- DIN-railadapter meegeleverd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1224 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
