voeding 320 mA smoorspoel OneKNX DIN-rail [2122 00]
Voeding 320 mA met geïntegreerde smoorspoel voor Gira One en KNX
KNX systeem
DIN-rail

Voedingen voor KNX apparaten met busspanning.

Kenmerken:
- Uitgang met geïntegreerde smoorspoel voor de voeding van KNX buslijnen.
- Uitgang DC 30 V voor de voeding van aanvullende apparaten.
- Nominale stroom willekeurig over de uitgangen te verdelen.
- Resetknop.
- Kortsluitvast.
- Bestand tegen overspanning.
- Beveiligd tegen onbelast gebruik.
- Geschikt voor bedrijf in installaties met noodstroomvoorziening.
- Potentiaalvrij meldcontact voor bedrijfs- en diagnosemelding.
- Twee voedingen voor KNX van hetzelfde type kunnen rechtstreeks parallel worden
  geschakeld om het vermogen te verhogen.

Technische gegevens:
Nominale spanning:
- AC: AC 200 tot 240 V, 50/60 Hz
- DC: DC 240 tot 250 V
Uitgangsspanning:
- KNX lijn: DC 28 tot 31 V SELV
- Aanvullende uitgang: DC 30 V
Melduitgang:
- Schakelspanning AC: AC 12 tot 230 V
- Schakelspanning DC: DC 2 tot 30 V
- Schakelstroom: 5?mA tot 2?A
Aansluitingen:
- KNX: Aansluit- en aftakklem
- Netspanning: Schroefklemmen
Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm²
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Uitgangsstroom: 320 mA
Kortsluitstroom: max. 1 A
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 4

Aanwijzingen :
- Montage op DIN-profielrail.
- VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Levering:
- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2122 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
