Gira X1 KNX DIN-rail [2096 00]
Gira X1
Gira X1, Gira L1
DIN-rail

Kenmerken:
- Visualisatieserver voor mobiele eindapparatuur (iOS en Android) en
  logicamodule in één apparaat.
- Gira Smart Home App ook voor pc met Windows®-besturingssysteem beschikbaar.
- Visualisatiefuncties:dimmer (RGB, RGBW, Tunable White), schakelaar,
  drukcontact, jaloezie en rolluik met en zonder positionering, verwarming,
  klimaat, scèneneveneenheid, scèneset, IP-camera, statusindicatie, waardegever,
  procentuele waardegever, temperatuurwaardegever, saunaregeling, audiobesturing
  en airconditioning
- Per project kunnen maximaal 250 functies via de app worden aangestuurd.
- Tot 250 functietimers die de gebruiker in de app kan instellen.
- Er kunnen maximaal 62 gebruikers worden aangemaakt in het gebruikersbeheer.
- Aanwezigheidssimulatie
- Spraakbesturing (Amazon Alexa en Google Assistant) in combinatie met de Gira
  S1.
- Versturen van pushberichten in combinatie met de Gira S1 mogelijk.
- Verbinding met Sonos en Philips Hue, beperkt tot maximaal 30 functies, resp.
  maximaal 5 Hue Bridge.
- Directe communicatie met Gira L1 om informatie en waarden via ethernet uit te
  wisselen.
- Gelijktijdige toegang van 100 mobiele apparaten tot de Gira X1.
- Intuïtief te bedienen app met een door de gebruiker aanpasbare
  gebruikersinterface.
- Logische functies: Grote verscheidenheid aan functies door
  bouwsteenbibliotheek met 36 logische bouwstenen (bijvoorbeeld mathematische
  basisfuncties, zonnestandgeleide rolluik- en jaloeziebesturing,
  temperatuurregeling, scheidingswandbesturing, trappenhuisverlichting,
  toevalsgenerator).
- Configureerbare logische bouwstenen (bijvoorbeeld vrij selecteerbaar aantal
  ingangen).
- Logische bouwsteen voor Modbus TCP-koppeling
- Eenvoudig parametriseren van tijdschakelklokken en scènes:tot 50
  tijdschakelklokken met elk 10 schakeltijden.tot 50 scènesets met elk 64
  scènes.
- Tot 1000 KNX groepsadres datapunten in een project te gebruiken (Daarnaast nog
  450 vrij beschikbare datapunten van apparaten beschikbaar).
- Geoptimaliseerde inbedrijfstelling:snelle projectwijziging of -actualisering
  mogelijk tijdens lopend bedrijf zonder herstart van het apparaat.
- Twee bussen RJ45 met switch-functie ondersteunen het eenvoudige doorlussen van
  de patchleiding.
- KNX interfacefunctie om het ETS project op afstand in bedrijf te kunnen
  stellen.
- Uitlezen van het actuele Gira X1 looptijdproject via GPA.
- Project opslaan:opslaan van een projectkopie op de Gira X1.
- Inbedrijfstelling:fysiek adres en applicatie worden met de KNX
  inbedrijfstellingssoftware ETS vanaf versie 4.1.8 geparametriseerd.De verdere
  projectering vindt plaats via de Gira Project Assistant (GPA). De Gira Project
  Assistent is gratis beschikbaar in de Gira downloadsectie.
- Functionele uitbreiding resp. actualisering via firmware- en software-updates.
- Pushbericht in combinatie met de Gira S1.
Hoge veiligheid::
- Eenvoudige toegang op afstand/onderhoud op afstand met de Gira S1.
- App toegang op afstand/onderhoud op afstand via geïntegreerde OpenVPN-server.
- Onderhoud op afstand/onderhoud op afstand via geïntegreerde OpenVPN-server.
- Het wachtwoord van het apparaat beschermt de Gira X1 tegen toegang door
  onbevoegden.
- De gecodeerde TLS-gegevensoverdracht tussen app en Gira X1 en tussen GPA en
  Gira X1 voorkomt het meelezen door derden.
- Hardware voor KNX Secure voorbereid. Toekomstige firmware-update nodig.
- VDE-certificaat 'Smart Home - Informatieveiligheid getest'.
- Aansluiting op Sonos met maximaal 8 Sonos-ruimtes incl. toewijzing en selectie
  van favorieten.
- Aansluiting op Philips Hue met maximaal 30 Hue verbruikers of maximaal 5 Hue
  bridges.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Nominale spanning: DC 24 tot 30 V
Opgenomen vermogen: 4 W
IP-communicatie: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Ondersteunde protocollen: DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Aansluitingen:
- IP: 2 x bus RJ45
- KNX: Aansluit- en aftakklem
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +45 °C
microSD-kaart:
- voor SDK-functies: tot 32 GB (SDHC)
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 2

Aanwijzingen :
- Voeding via externe DC 24 V.
- Gira X1 software-uitbreidingen beschikbaar in de Gira AppShopDe Gira X1
  (artikelnr.: 2096 00) is standaard uitgerust met 250 functies en 1000
  datapunten. In de Gira AppShop (https://appshop.gira.com) zijn tegen betaling
  uitbreidingsmodules voor de Gira X1 verkrijgbaar.
  - Gira X1 software-uitbreiding met 125 functies biedt:125 extra functies en
  500 extra datapunten; in totaal beschikt de Gira X1 dan over 375 functies en
  1.500 datapunten.
  - Gira X1 software-uitbreiding met 250 functies biedt:250 extra functies en
  1.000 extra datapunten; in totaal beschikt de Gira X1 dan over 500 functies en
  2.000 datapunten.Een Gira X1 kan ook met beide pakketten worden uitgebreid.
  Dan beschikt de Gira X1 over in totaal 625 functies en 2.500 datapunten.Elk
  uitbreidingspakket kan slechts één keer een licentie worden verleend.
- Gira biedt ontwikkelaars verschillende tools om uitbreidingen voor de Gira
  Smart Building producten te ontwikkelen:
  - Gira X1/L1 logische bouwsteen SDK
  - Gira IoT REST
  APIhttps://partner.gira.com/nl_NL//service/software-tools/developer.html

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2096 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
