WCD/RA TK opdr.WSV System 55 rood [4457 108]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met tekstkader
met rode afdekking en opdruk ?WSV?
(overige veiligheidsspanning)
System 55
rood glanzend

Kenmerken:
- Geaarde draagring

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 32 mm
Draadmateriaal: massief en soepel
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen :
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met overeenkomstige
  kleuren gemarkeerd.

Levering:
- Tekstlabel 'EDV' is bijgevoegd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4457 108 rood glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
