weerst. Plus KNX [2074 00]
Weerstation Plus voor KNX
Jaloeziebesturing


Kenmerken:
- Het weerstation voor KNX meet de windsnelheid, windrichting, neerslag, globale
  straling, temperatuur, schemering, relatieve luchtvochtigheid, luchtdruk en
  met vier sensoren de richtingsafhankelijke lichtsterkte.
- Met de gemeten gegevens worden de maximale waarde van de lichtsterktesensoren,
  absolute luchtvochtigheid, gevoelde temperatuur en behaaglijkheid berekend.
- Toepassingsgebied is de automatische, weersafhankelijke besturing van de
  zonwering, speciaal voor thuis.
- Het weerstation bewaakt enkele belangrijke functies zelf en meldt eventuele
  storingen zelfstandig via meldingsobjecten op de bus.
- Bewaking van de aanwezige spanning. Het uitvallen wordt gemeld via een
  communicatieobject op de bus.
- Met geïntegreerde busaankoppeling.
- Montage buitenshuis op een mast of aan de muur.
- De positie van de montagelocatie kan met GPS worden bepaald.
Functies:
- Twee grenswaarden met een instelbare hysterese per sensor kunnen intern
  geparametriseerd of als 8-bits resp. 16-bits waarde worden ingesteld.
- Met de teach-in-functie kan de actuele meetwaarde worden overgenomen als
  grenswaarde.
- Alle grenswaardeobjecten hebben een parametriseerbare in- en
  uitschakelvertraging.
- 16 logische gates (AND, AND met terugkoppeling, OR, XOR, NAND, NOR) met
  maximaal 4 ingangen voor externe en interne 1-bit waarden.
- 4 vergrendelelementen voor het vergrendelen van functies of handmatige
  bediening.
- Een automatische besturing van de zonwering van maximaal 8 voorgevels kan met
  een zonnestandafhankelijke nageleiding van de lamellen en met de besturing van
  de raambekledinghoogte worden gerealiseerd.
- Alle meetwaarden kunnen bij waardeverandering en cyclisch worden uitgegeven.
  De uitgangen van de vergrendelelementen kunnen alleen bij waardeverandering
  worden verzonden.
- De cascadeschakeling van weerstations is mogelijk via de logische functies.
  Dit is raadzaam voor de functieuitbreiding (meting van de windsterkte bij
  verschillende voorgevels) of voor een sterk verhoogde functionele
  betrouwbaarheid door redundanties.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Voeding:
- Nominale spanning: AC 24 V SELV (± 10%)
- Nominale spanning: DC 21 tot 32 V SELV
- Stroomverbruik: 100 tot 400 mA
Aansluitleiding:
- Leidingtype: LiYCY 4xAWG26
- Kabellengte: 5 m
- Totale lengte per lijn: 15 m
Aantal weerstations: max. 3 (per lijn)
Omgevingstemperatuur: -30 °C tot +60 °C
Beschermeringssoort: IP44
Beschermingsklasse: III
Windrichtingssensor:
- Meetbereik: 1 tot 360°
- Resolutie: 1°
- Nauwkeurigheid: ±10°
Windsnelheidssensor:
- Meetbereik: 0 tot 40 m/s
- Resolutie: 0,1 m/s
- Nauwkeurigheid (? 10 m/s): ±1 m/s
- Nauwkeurigheid (? 10 m/s): ±5%
Temperatuurvoeler:
- Meetbereik: -30 °C tot +60 °C
- Resolutie: 0,1 K
- Nauwkeurigheid: ±1 K
Neerslagsensor:
- Meetbereik: ja/nee
- Nauwkeurigheid: fijne motregen
Lichtsterktesensoren:
- Aantal: 4
- Meetbereik: 0 tot 150 klx
- Resolutie: 1 klx
- Nauwkeurigheid: ±3%
Schemeringssensor:
- Meetbereik: 0 tot 900?lx
- Resolutie: 1 lx
- Nauwkeurigheid: ±10 lx
Luchtdruksensor:
- Meetbereik: 300 tot 1100 hPa
- Resolutie: 0,01 hPa
- Nauwkeurigheid: ±0,5 hPa
Luchtvochtigheidssensor:
- Meetbereik: 0 tot 100 % rel. luchtvochtigheid
- Resolutie: 0,1 % rel. luchtvochtigheid
- Nauwkeurigheid: ±10 % rel. luchtvochtigheid (20 °C)
- abs. Luchtvochtigheid: 0 tot 400 g/m³
- Resolutie: 0,01 g/m³
Globale straling:
- Meetbereik: 0 tot 1300 W/m²
- Resolutie: 1 W/m²
- Nauwkeurigheid: ±10%
Afmetingen: Ø130 H 68

Aanwijzingen :
- Gemeten waarden gelden voor de montagelocatie. Afwijkingen t.o.v. andere
  weerdiensten zijn mogelijk.
- Alle nauwkeurigheidsgegevens van de meetwaarden hebben betrekking op de
  desbetreffende eindwaarde van het meetbereik.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2074 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
