Gira HomeServer 4 Gira Servers [0529 00]
Gira HomeServer 4
Gira HomeServer, Gira FacilityServer


Gateway voor de KNX installatie, met name afgestemd op de belangen van
gebouwen in de privésfeer. Hiermee wordt de Gira HomeServer 4 de boordcomputer
die de koppeling van moderne gebouwen met hun technische uitrusting intern en
met de rest van de wereld voor zijn rekening neemt. De bediening wordt
uitgevoerd via moderne communicatiemedia. Behalve met de pc is toegang
mogelijk via andere apparaten met internetfunctionaliteit die op een LAN, een
intern WLAN of internet zijn aangesloten. Zo kunnen de KNX functies van overal
worden gecontroleerd en aangestuurd. Voor de comfortabele bediening van de
Gira HomeServer 4 kan ook de Gira HomeServer app worden gebruikt. De app is
beschikbaar in de Apple App Store en de Google Play Store en kan zowel op
smartphones als op tablets worden gebruikt.

Kenmerken:
- Geschikt voor updates.
- Beheer van 200 gebruikers. Meervoudige login onder dezelfde gebruikersnaam
  mogelijk.
- Archivering van projecten met eigen inhoud, zoals plattegronden, enz.
- Cyclische/getriggerde dataopslag (bijv. temperatuurverlopen,
  bedrijfsurentellers, vulniveaus).
- Grafische gebruikersinterface: Visualisatie van toestanden van gebouw en
  apparaten met vrij te positioneren pictogrammen en teksten. Aanmaken van eigen
  afbeeldingen en menustructuren per gebruikersgroep.
- Verwerking van IP-camera's: registratie van camerabeelden en weergave in de
  visualisatie. Doorgifte van beeldgegevens per e-mail en FTP. Daarbij moeten
  nationale eisen in acht worden genomen, met name protocolspecifieke informatie
  en normen op het gebied van communicatie.
- Export van de opgeslagen data en alarmen in de formats Excel?, CSV, HTML of
  XML
- Mathematische functies (bijvoorbeeld eenvoudige rekenkundige bewerkingen).
- Opslaan/opvragen van lichtscènes.
- Tijdschakelklokken, weekprogramma, feestdagenkalender.
- Storingsmeldingen, meetwaarden en sensor- of actortoestanden via pushbericht
  en e-mail te verzenden. Bevestiging via KNX.
- Zelflerende aanwezigheidssimulatie.
- Programmering op afstand via een (draadloze) netwerk- of internetverbinding.
- Verzenden van ASCII-teksten.
- IP-koppeling aan andere producten die IP-telegrammen voor besturing kunnen
  genereren of verwerken.
- Geen slijtage door het ontbreken van bewegende delen zoals ventilator of harde
  schijf.
- Grafische logische editor: Hiermee kunnen bijvoorbeeld bouwsteengroepen tussen
  projecten worden gekopieerd en willekeurig veel werkbladen worden aangemaakt.
  Voorbereid zijn meer dan 150 logische bouwstenen. De Logik Online Test is
  uitgebreid met de opname van de opstartvolgorde.
- Importeren en exporteren van globale bibliotheken.
- Communicatieobjecten: toepassen van gegevens uit ETS via OPC-bestand of direct
  uit het knxproj-bestand. Import en export van communicatieobjecten als
  CSV-bestand.
- Universele schakelklok: meerdere schakelpunten per klok mogelijk, evenals
  follow-up van schakeltoestanden. Gebruik van plaatshouders in dag, maand,
  jaar. Activering/deactivering via communicatieobject. Met astro- en
  toevalsfunctie.
- Databeveiliging/herstel van remanente gegevens.
- 14-byte KNX teksten: verwerking door vergelijking met tekststring. Gebruik in
  sms, push notification, e-mails, statuspagina.
- Ontvangst van IP-telegrammen: Opgave van een adresbereik, extraheren van
  14-byte KNX teksten, toewijzen aan 14-byte KNX teksten.
- SNMP: uitlezen van numerieke en 14-byte KNX teksten. Instellen van numerieke
  en integerwaarden en teksten. Verzenden van SNMP-traps via Gira HomeServer
  commando. Optioneel ColdStart-trap bij het opstarten van de Gira HomeServer.
- Bustoegang via KNXnet/IP protocol.
- Verwerken van webgebaseerde IP-apparaten (lezend/schrijvend).
- iETS-server: programmering op afstand van KNX installaties. Vrijgave van de
  iETS-functie via communicatieobject. Gira HomeServer blijft tijdens het
  programmeren via iETS zonder beperkingen actief. Schakelprocessen worden
  verder uitgevoerd. Procesweergave blijft up-to-date.
- Compatibel met KNX Data Secure.
- VDE-certificaat 'Smart Home - Informatieveiligheid getest'.
- Logische bouwsteen voor Modbus TCP koppeling
- Gira HomeServer app op Apple Mac beschikbaar.
- Vrije visualisering in HTML5-technologie.

Technische gegevens:
Aansluitmogelijkheden:
- Seriële interface: 1x RS232
- Netwerk: 1 x RJ45, 10/100/1.000 Mbit Ethernet
- KNX systeem: Via IP-router voor KNX, USB-gegevensinterface
- USB: 2.0 Type B
Opgenomen vermogen: ca. 15 W
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Afmetingen:
- B x h x d: 225,5 x 90,5 x 231,5 mm

Aanwijzingen :
- Meer informatie:www.gira.de/homeserver.
- Technische details kunnen afhankelijk van de versie variëren resp. worden
  gewijzigd. Ook kan de functionaliteit variëren tussen de afzonderlijke clients
  (QuadClient, iOS app, Android app).
- Aanbevolen systeemvoorwaarden voor bedieningsapparaten: internetbrowsers van
  mogelijke bedieningsapparaten moeten ten minste HTML5, JavaScript (ECMAScript
  2018) en CSS ondersteunen.
- Gira HomeServer expertsoftware voor besturingssystemen vanaf Windows 10 incl.
  Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.
- Overname van ETS-groepenadressen uit ETS 3, 4, 5 en 6.
- Koppeling met grafische programma's.
- De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en
  toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer
  dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins,
  functiesjablonen, logische modules en modelprojecten. Ontdek nu applicaties
  voor de Gira HomeServer 4. www.appshop.gira.de.

Levering:
- Netvoeding, Gira HomeServer 4.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0529 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
