DCS-camera-gateway Deurcommunicatie [1201 00]
DCS-camera-gateway
Systeemapparaten deurcommunicatie


Kenmerken:
- De DCS-camera-gateway integreert een gangbare analoge camera in het Gira
  deurcommunicatiesysteem.
- De camera kan worden toegewezen aan een deurstation. In dat geval schakelt de
  externe camera automatisch in bij bediening van de belknop.
Door de combibehuizing van de DCS-camera-gateway zijn drie montagewijzen
mogelijk:
- Opbouw (in een normale aftakdoos).
- Inbouw (in een apparaatdoos).
- Als DIN-rail (met de meegeleverde DIN-railadapter)

Technische gegevens:
Aansluitingen:
- 2-draads bus OUT: 2x schroefklem
- 2-draads bus IN: 2x schroefklem
- Video-ingang: 2x schroefklem
- Hulpklemmen: 2x schroefklem
- Relais (wisselcontact): 3x schroefklem
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C
Videosignaal: Composiet-video 1 Vss, PAL-standaard
Afmetingen:
- DCS-camera-gateway: B 36 x H 52 x D 27 mm

Aanwijzingen :
- Bij meerdere camera's is voor elke externe camera een DCS-camera-gateway en
  een eigen voeding nodig.
- In een installatie mogen maximaal tien DCS-camera-gateways worden gebruikt,
  waarbij het videosignaal max. drie DCS-camera-gateways mag doorlopen.
- De externe camera wordt aangesloten met schroefklemmen.

Levering:
- Voor camera's met BNC-aansluiting wordt een adapter meegeleverd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1201 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
