led Sensotec z/afstandsbed. System 55 kl.alum. [2378 26]
Led Sensotec
System 55, zonder afstandsbediening
Lichtbesturing
kleur aluminium

De detectie maakt gebruik van het Dopplereffect, vergelijkbaar met de
snelheidsmeting in het wegverkeer. De bewegingsdetectie werkt ook door
niet-afschermende materialen. Zo kan bijv. een toilettenruimte met een enkele
Sensotec worden afgedekt.

Kenmerken:
- Contactloos schakelen voorkomt vervuiling. Contaminatie door de gebruiker met
  bacteriën en virussen is daardoor uitgesloten.
- Detectie dichtbij en veraf is afhankelijk van het reflecterend oppervlak, de
  snelheid en de aard van het object (persoon, dier, voorwerp, enz.).
- Metalen afdekramen beïnvloeden het detectiegebied.
- Uitbreiding van het detectiebereik met neveneenheden.
- Parallelbediening met wipdrukcontact.
- Een IR-afstandsbediening is vereist voor inbedrijfstelling en het instellen
  van diverse functies.
- Individuele lichtsterkte en nalooptijd mogelijk (teach-functie).
- Gevoeligheid van de detectie veraf instelbaar.
- Montage in diepe apparaatdoos.
- Voldoet aan de eisen van de richtlijn VDI/VDE 6008 Blad 3.
- De Sensotec led is een actieve bewegingsmelder. Hij detecteert
  temperatuuronafhankelijk bewegingen in het detectiegebied en schakelt de
  led-oriëntatieverlichting in, afhankelijk van de omgevingslichtsterkte.
- Een beweging dichtbij schakelt bijvoorbeeld de ruimteverlichting in.
- Inschakellichtsterkte van de led-oriëntatieverlichting instelbaar.

Technische gegevens:
Voeding: AC 230/240 V~
Netfrequentie: 50/60 Hz
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot 50 °C
Montagehoogte: 1,10 m
Detectiebereik naar voren:
- Dichtbij: ca. 5 cm
- veraf: ca. 6 m
Bereik naar beide zijden:
- veraf: ca. 2 m
Lichtsterkte: 10 tot 1000 lux
Nalooptijd: 1 s tot 60 min
Aansluiting schroefklemmen:
- Eendradig: 1,5 tot 2,5 mm²
- fijndradig met adereindhuls: 1,5 tot 2,5 mm²
Aansluitvermogen:
- Gloeilampen: 400 W
- HV-halogeen: 400 W
- Tronic-trafo: 400 W
- Ledlampen: 100 W
Batterij:
- voor artikelnr. 2368 ..,
  type: CR 2025, 3 V
- UN-nummer: 3091
Inbouwdiepte: 33 mm

Aanwijzingen :
- Voor de inbedrijfstelling en het instellen van verschillende functies is een
  IR-afstandsbediening vereist.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2378 26 kleur aluminium
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
