2-v WCD/RA SP + v.afd.pl. System 55 antraciet [0783 28]
Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde
aanraakbeveiliging (Safety Plus) en vaste afdekplaat voor inbouwapparaatdoos
1-voudig
Steekklemmen
System 55
antraciet

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 25 mm
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm˛ tot 2,5 mm˛
Omgevingstemperatuur:
- verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen :
- Passend in alle gangbare apparaatdozen.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0783 28 antraciet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
