bereik-/lijnkopp. KNX DIN-rail [2123 00]
Bereik- resp. lijnkoppelaar voor KNX
KNX systeem


Kenmerken:
- Verbindt datatechnisch twee KNX-lijnen / segmenten / bereiken met elkaar en
  garandeert een galvanische scheiding tussen deze lijnen / segmenten /
  bereiken.
- Door adressering als bereikkoppelaar, lijnkoppelaar, segmentkoppelaar of
  versterker te gebruiken.
- Gebruik als segmentkoppelaar voor uitbreiding van een lijn met andere
  lijnsegmenten waarbij een filtertabel kan worden geconfigureerd voor het
  lijnsegment.
- Filterfuncties voor groepstelegrammen en fysiek geadresseerde telegrammen
  kunnen afzonderlijk in de ETS worden geconfigureerd.
- Handbediening voor het deactiveren van de filterfuncties (gescheiden voor
  groepstelegrammen en fysiek geadresseerde telegrammen).
- Weergave van de huidige bedrijfsmodus en de toestand van de filterfuncties
  door meerkleurige status-leds.
- Filteren, doorsturen en blokkeren van gecodeerde en ongecodeerde telegrammen
  onafhankelijk van de inbedrijfstelling als KNX Data Secure-product.
- Secure proxy voor het verbinden van een ongecodeerde en gecodeerde lijn (bijv.
  bij gebruik tussen een gebouw (ongecodeerde lijn) en buiten (gecodeerde lijn))
  of bij het gebruik van twee apparaten voor het creëren van een Secure-Bridge
  tussen twee ongecodeerde lijnen.
- Automatische instelling van de functionaliteit als Secure-proxy in ETS6 na een
  veilige inbedrijfstelling met behulp van een apparaatcertificaat.
- Projectplanning en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 5 vanaf versie
  5.7.7 bij gebruik als bereikkoppelaar, lijnkoppelaar of versterker. Met de ETS
  6 vanaf versie 6.1.0 (advies) aanvullend gebruik als segmentkoppelaar of
  Secure Proxy.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Nominale spanning:
- KNX: DC 21 tot 32 V SELV
Stroomverbruik KNX:
- Bovengeschikte lijn: 9 mA
- Ondergeschikte lijn: 5 mA
Aansluitingen:
- KNX: Aansluit- en aftakklem
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 1

Aanwijzingen :
- Compatibel met KNX Data Secure.
- Firmware-updates zijn met de Gira ETS Service app (aanvullende software)
  mogelijk.

Levering:
- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2123 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
