wipcontrolesch. BS 20AX uit 2-p System 55 cr.wit [2834 01]
Wipcontroleschakelaar British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ met wip
System 55, uitschakelaar 2-polig
System 55
crème wit glanzend

Kenmerken:
- Schakelaarprogramma in de kleuren zuiver wit glanzend of mat of crème wit
  glanzend
- Vierkante wip 55 x 55 mm met vlak bedieningsoppervlak.
- Minimalistisch ontwerp met evenwichtige proporties.
- Breukvast, UV-bestendig materiaal voor verhoogde belasting.
- Halogeenvrij.
- Door de modulaire opbouw kunnen de voorziene inzetstukken en afdekkingen met
  verschillende vormen van afdekramen en verschillende materialen met elkaar
  worden gecombineerd.
- Om een uniform ontwerp van het oppervlak te verkrijgen, zijn functies zoals
  deurcommunicatie, deurbesturing, automatische deuren,
  led-oriëntatieverlichting, deurmarkering, verpleegstersoproepsysteem en
  labelsysteem in het schakelaarprogramma geïntegreerd.
- Met schroefklemmen.

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 24 mm
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders tot: 2 x 4 mm² of 1 x 6 mm²

Aanwijzingen :
- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- BS EN 60669-1.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2834 01 crème wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
