e-zuil lichtel. + 3x WCD/RA SP 769 mm Gira energiezuil kl.alum. [1342 26]
Gira energiezuil met lichtelement units
Hoogte 769 mm
3 wandcontactdozen met randaarde
Energiezuil, lichtzuilen
kleur aluminium

Gira energiezuil en lichtzuilen met en zonder lichtelementen voor buitenhuis.
De zuilen zijn van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen tot
1400 mm zijn ook van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen vanaf
1400 mm zijn van gepoedercoat staal. Elk in de kleur antraciet conform
GSB-standaard. Het oppervlak is weer-, uv- en vuilbestendig alsook krasvast.

Kenmerken:
- Gira enegiezuil met lichtelement en drie wandcontactdozen met randaarde.
- Het lichtelement bestaat uit een aluminium reflector en een breukvaste
  acrylglasplaat.
- Lichtspleet aan achterzijde als oriëntatieverlichting.
- De twee bovenste wandcontactdozen zijn 30° gedraaid.
- De aansluiting vindt plaats via een 5-polige schroefklem voor stijve en
  flexibele leidingen tot 4 mm².

Technische gegevens:
Beschermingsgraad (deksel gesloten): IP44
Afmetingen:
- Voet: B 229 x H 10 x D 155 mm
- Zuil: B 142 x H 769 x D 75 mm

Aanwijzingen :
- Bij zuilen tot 1400 mm hoogte bevestiging op steen- of betonvoet met optioneel
  verkrijgbare grondpijp.
- Bij zuilen vanaf 1400 mm hoogte bevestiging uitsluitend met 3 zware pluggen op
  steen of beton.
- Advies: aardlekschakelaar voor het apparaat monteren.
- 1-plug-bevestiging.
- Er kunnen lampen met E27-fitting met de energie-efficiëntieklasse A++ tot E
  worden gebruikt.

Levering:
- Drie wandcontactdozen met randaarde zijn bij levering inbegrepen.
- Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.
- Lichtbronnen zijn niet bijgeleverd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1342 26 kleur aluminium
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
