S3000 led-draaidim.-b.el. Basic RC Basiselement [2457 00]
System 3000 led-draaidimmer-basiselement Basic RC
Nieuwe producten


Kenmerken:
- Apparaat werkt volgens het faseafsnijprincipe.
- Inschakelen door middel van een lichtbesparende softstart.
- Druk-/wisselschakelaar voor integratie in wissel- en kruisschakelingen.
- Instelbare minimale helderheid.
- Instelbare maximale helderheid.
- Elektronische beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting.
- Elektronische oververhittingsbeveiliging.
- Geen neutrale geleider nodig.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by: geen
Aansluitvermogen bij 35 °C:
- HV-ledlampen (faseafsnijding): typ. 3 tot 200 W
- Gloeilampen: 3 tot 200 W
- HV-halogeen: 3 tot 200 W
- elektronische trafo met NV-led (faseafsnijding): typ. 3 tot 200 W
Kabellengte:
- Belasting: max. 100 m
Inbouwdiepte: 24 mm
Montage: in inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +35 °C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2457 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
