weersensor + weercentrale (DIN-rail) KNX [5146 00]
Weersensor met weercentrale voor KNX
Jaloeziebesturing


Kenmerken:
- De componenten van het uit de weersensor en de weercentrale bestaande
  weerstation kunnen niet afzonderlijk worden gebruikt.
- De weersensor beschikt over de volgende sensoren:
  - lichtsterkte uit drie richtingen (op 90° afstand van elkaar, windrichtingen:
  oost, zuid, west)
  - temperatuur
  - windsnelheid
  - neerslagsensor, met geïntegreerde verwarming
- De sensorwaarden stuurt de weersensor naar de weercentrale die de
  sensorinformatie analyseert en naar de KNX bus stuurt.
- De weersensor kan communiceren met maximaal 20 weercentrales (5147 00).
- 10 sensorkanalen voor wind, neerslag, temperatuur en lichtsterkte. Binnen de
  sensorkanalen kunnen logische EN/OF koppelingen worden gemaakt om meerdere
  sensorwaarden gezamenlijk te analyseren.
- Analysevertraging voor alle sensoren om een betrouwbare functionaliteit te
  garanderen.
- 8 zonweringskanalen voor 8 gevels met automatische zonweringsfunctie incl.
  analysevertraging om een betrouwbare zonweringsfunctie te garanderen.
- 2 objecten voor externe lichtsterktesensoren.
- Vooraf gedefinieerd dag-nacht-object voor de omschakeling tussen
  dag-/nachtmodus incl. aparte activerings-/deactiveringsfunctie door het
  communicatieobject.
- Communicatieobject dat informatie geeft over communicatiestoringen van de
  weersensor met de weercentrale.

Technische gegevens:
Weersensor:
- Bedrijfsspanning ext. Voeding: DC 18 - 34 V
- Eigenverbruik: max. 5 W
- Aansluiting tussen weersensor en weercentrale: 0,6 tot 0,8 mm (buskabel,
  bijv. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
- Aansluitwijze: Lasklem en aansluitklem
- Montagewijze: Wand- resp. mastbevestiging
- Beschermeringssoort: IP44
- Beschermingsklasse: III
- Proefspanning: 0,8 KV
- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +55 °C
- Meetbereik wind: 2 tot 30 m/s
- Meetbereik lichtsterkte: 1 bis 100.000 Lux
- Meetbereik temperatuur: -30 °C tot +60 °C
- Afmetingen in mm: B 121 H 105 D 227
Weercentrale:
- KNX medium: TP256
- Nominale spanning KNX: DC 21 tot 32 V SELV
- Eigenverbruik: max. 0,5 W
- Aansluiting KNX: 0,6 tot 0,8 mm (buskabel, bijv. J-Y(st)Y 2 x 2 x 0,8)
- Maximale kabellengte tussen weersensor en weercentrale: 1.000 m
- Beschermeringssoort: IP20
- Beschermingsklasse: III
- Proefspanning: 0,8 kV
- Aantal weercentrales die met een weersensor kunnen worden verbonden: 20
- Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 3

Aanwijzingen :
- Compatibel met KNX Data Secure.
- Voorbereid voor Gira One.

Levering:
- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5146 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
