rolluikact. 4-v AC 230 V hand KNX DIN-rail [2160 00]
Rolluikactor 4-voudig AC 230 V met handbediening voor KNX
Jaloeziebesturing
DIN-rail

Kenmerken:
- Rolluikactor met handbediening en statusweergave voor elke uitgang.
- Met geïntegreerde busaankoppeling.
- Voor het aansturen van elektrisch aangedreven rolluiken voor netspanning
  AC 230 V (4-kanaals).
- Aansluiting van verschillende fasedraads.
- Onafhankelijke aansturing van de vier rolluikuitgangen.
- Rolluikpositie direct aanstuurbaar.
- Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
- Retourmelding van de positie. Actieve of passieve (object uitleesbaar)
  cyclische retourmeldfuncties.
- Toewijzing aan maximaal vijf verschillende veiligheidsfuncties (drie
  windalarmen, een regenalarm, een vorstalarm), naar keuze met cyclische
  bewaking.
- Bouwplaatsbedrijf: uitgangen handmatig bedienbaar zonder busspanning, met
  uitsluitend de bedrijfsspanning.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelspanning AC: AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelvermogen AC 230 V: 6 A/AC1
Aansluitingen:
- KNX: Aansluit- en aftakklem
- Belasting: Belasting via schroefklemmen
Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm²
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 4

Aanwijzingen :
- VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
- Montage op DIN-profielrail.

Levering:
- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2160 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
