relaismod. RM Dual Rookmelder [2340 00]
Relaismodule voor rookmelder Dual
Gira One


Kenmerken:
- Relaismodule voor de rookmelder Dual Q.
- Achterwaarts compatibel, daardoor ook te gebruiken met de rookmelder Dual/VdS.
- Mogelijkheid voor het aansluiten van externe alarmgevers, bijvoorbeeld een
  hoorn of waarschuwingslicht.
- Bij een lokaal of gekoppeld alarm schakelt het alarmrelais.
- Bij een storing van de rookmelder, bijvoorbeeld een bijna lege batterij,
  schakelt het storingsrelais.
- Met de relaismodule kunnen alarm- en storingsmeldingen naar andere
  signaalgevers worden geschakeld.

Technische gegevens:
Alarmuitgangcontact: Wisselcontact, potentiaalvrij
Storingsuitgangcontact: Wisselcontact, potentiaalvrij
Schakelspanning: max. 30 V
Schakelstroom: max. 1 A

Aanwijzingen :
- Storingsmeldingen kunnen uitsluitend worden opgevraagd van rookmelders die
  zijn voorzien van een relaismodule.
- De relaismodule wordt eenvoudig op de interface van de rookmelder Dual
  gestoken. De verbindingsklemmen van de rookmelder kunnen bij opgestoken module
  nog worden gebruikt.
- Planningsaanwijzingen in de brochure 'Technische informatie'
  www.download.gira.de in acht nemen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2340 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
