RF Multi/TP mediakopp. KNX Secure [5114 00]
RF Multi/TP mediakoppelaar voor KNX
Nieuwe producten


Kenmerken:
- Interface tussen KNX producten (TP) met vaste bedrading en draadloze KNX RF
  Multi- en Ready-producten
- Veelzijdige functies voor uitbreiding met KNX RF-apparaten van bestaande
  installaties of voor integratie in nieuwbouw.
- Ondersteunt verschillende KNX RF-varianten, met inbegrip van RF Ready en RF
  Multi, met of zonder KNX Secure.
- Integratie van segmenten vanaf ETS6.
- Verbindt KNX apparaten met en zonder Secure.
- Maakt communicatie mogelijk tussen RF Ready en RF Multi.
- Geschikt voor gebruik als gebiedskoppelaar of lijnkoppelaar.
- Kan worden gebruikt als repeater om het zendbereik te vergroten.
- Led voor uitgebreide installatie- en diagnosefuncties.
- Ondersteuning van Unicast, Multicast en Broadcast.
- Maakt optioneel veilige programmering alleen via TP mogelijk, waardoor hij
  ideaal is voor gebruik in openbaar toegankelijke ruimtes.
- Kan worden bijgewerkt en geüpgraded via KNX TP en KNX RF.
- Ondersteunt KNX Data Secure-communicatie.
- KNX Data Secure-telegrammen kunnen worden verwerkt en kunnen in KNX RF
  Ready-modus (ETS5) worden gefilterd, doorgestuurd of geblokkeerd, afhankelijk
  van de instellingen.
- Snelle communicatie tussen KNX producten in hoofdlijn en lijn (ondersteuning
  van Long Frame vanaf ETS5).

Technische gegevens:
KNX medium: RF1.R, RF1.M, TP1-256
Inbedrijfstellingsmodus: S-Mode
Voeding: Van KNX bus of 24 V SELV
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie (KNX RF Multi): 868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850
MHz
Radiofrequentie (KNX RF Ready): 868,3 MHz
Zendvermogen: max. 25 mW
Bereik (vrije veld): ca. 100 m

Aanwijzingen :
- Compatibel met KNX Data Secure.

Levering:
- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
- Secure Card met gegevens voor KNX Secure.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5114 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
